P R Z E D M I A R   R O B Ó T
	 
	Budowa :	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	 
	Kod CPV :	45214320-9   Roboty budowlane w zakresie pomaturalnych szkół technicznych
	 
	Obiekt :	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	 
	Kod CPV :	45214320-9   Roboty budowlane w zakresie pomaturalnych szkół technicznych
	Adres :	Żagań dz. nr 1207/3
	 Termoizolacja budynku
	 
	Kod CPV :	45320000-6   Roboty izolacyjne
	 
	Zamawiający :	Starostwo Powiatowe w Żaganiu
		ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

	Jednostka autorska :	ABK Projekt ul. Lisowskiego 2/4 65-072 Zielona Góra

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
	 
	Data : 2013-05-08	 Str: 1
	 
	Lp.	Kod CPV	Opis działu

	1		Termoizolacja budynku
	 
	1.1		Izolacje specjalne - hydroizolacja ścian podziemia
	 
	1.1.1		Demontaż stolarki okiennej
	 
	1.2		Stolarka okienna
	 
	1.3		Konstrukcja stropów i stropodachów
	 
	1.4		Elewacja
	 
	1.5		Instalacje C.O.
	 
	1.5.1	45331100-7	Instalacje C.O. wewnętrzna

	- - -    Koniec wydruku    - - - 

	Data : 2013-05-08	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Termoizolacja budynku		

	1.1	Izolacje specjalne - hydroizolacja ścian podziemia		
	 
	1	ZAŁ.1 - KNNR 001-0209-01-00 MRRiB	507,260	m3
		[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15 m3 /grunt kat.
		I-II/
	 
	Część A:	(0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 24.98 + (0.8 + 0.5 * 1.8) * 1.35 * 40.82 =	128,65
	Część B:	(0.8 + 0.5 * 1.8) * 1.35 * 7.06 + (0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 26.86 =	53,81
	Częśc C:	(0.8 + 0.5 * 1.8) * 2.67 * 43.48 =	197,36
	Część D:	(0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 32.25 =	45,15
	Część E:	(0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 58.78 =	82,29
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  507,260	m3

	 
	2	ZAŁ.1 - KNNR 001-0214-01-00 MRRiB	474,900	m3
		[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
		Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z
		zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm
	 
	Część A:	(0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 24.98 + (0.8 + 0.5 * 1.8) * 1.35 * 40.82 =	128,65
	Część B:	(0.8 + 0.5 * 1.8) * 1.35 * 7.06 + (0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 26.86 =	53,81
	Częśc C:	(0.8 + 0.5 * 1.8) * 2.67 * 43.48 =	197,36
	Część D:	(0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 32.25 =	45,15
	Część E:	(0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 58.78 =	82,29
		- 24.98 * 1 * 0.1 =	-  2,50
		- 40.82 * 1.35 * 0.1 =	-  5,51
		- 7.06 * 1.35 * 0.1 =	-  0,95
		- 26.86 * 1 * 0.1 =	-  2,69
		- 43.48 * 2.67 * 0.1 =	-  11,61
		- 32.25 * 1 * 0.1 =	-  3,22
		- 58.78 * 1 * 0.1 =	-  5,88
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  474,900	m3

	 
	3	KNR 401-0619-01-00 WACETOB Warszawa	323,600	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Odgrzybianie łatwo dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni
		odgrzybiania: do 2,0 m2
	 
		24.98 * 1 =	24,980
		40.82 * 1.35 =	55,107
		7.06 * 1.35 =	9,531
		26.86 * 1 =	26,860
		43.48 * 2.67 =	116,092
		32.25 * 1 =	32,250
		58.78 * 1 =	58,780
	 
	Razem   =	  323,600	m2

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.1. Izolacje specjalne - hydroizolacja ścian podziemia
	Data : 2013-05-08	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	4	KNNR 003-1401-01-00 WACETOB Warszawa	760,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]		
		Izolowanie ścian kwasem krzemowym  - mechaniczne wiercenie otworu o średnicy do 25 mm (głębokości 3/4 grubości
		ściany)
	 
		24.98 / 0.3 =	83
		40.82 / 0.3 =	136
		7.06 / 03 =	2
		26.86 / 0.3 =	90
		43.48 / 0.3 =	145
		32.25 / 0.3 =	108
		58.78 / 0.3 =	196
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =	  760,000	szt

	 
	5	KNNR 003-1401-02-00 WACETOB Warszawa	234,230	m
		[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]		
		Izolowanie ścian kwasem krzemowym - wypełnienie otworów papką krzemową (przy 3 otworach na 1,0 m)
	 
		24.98 =	24,980
		40.82 =	40,820
		7.06 =	7,060
		26.86 =	26,860
		43.48 =	43,480
		32.25 =	32,250
		58.78 =	58,780
	 
	Razem   =	  234,230	m

	 
	6	KNNR 003-1401-04-00 WACETOB Warszawa	234,230	m
		[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]		
		Izolowanie ścian kwasem krzemowym - zabezpieczenie miejsc zaizolowanych zaprawą cementową

	7	KNR 202-2601-02-00 WACETOB Warszawa	406,910	m2
		Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi np. EPS-70-040 FASADA gr 10 cm z przyklejeniem
		styropianu.
	 
	Ściany podziemia
		24.98 * 1.3 =	32,47
		40.82 * 1.65 =	67,35
		7.06 * 1.65 =	11,65
		26.86 * 1.3 =	34,92
		43.48 * 3.27 =	142,18
		32.25 * 1.3 =	41,93
		58.78 * 1.3 =	76,41
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  406,910	m2

	 
	8	202-0603-01-01	406,910	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe - warstwa gruntująca np. Asfalbit ( asfaltowo- lateksowa) -
		pod np. Cemizol 2EN oraz gr 4 mm Styrbit 2000.

	9	202-0606-03-01	323,600	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubełkowej - pionowe.

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.1. Izolacje specjalne - hydroizolacja ścian podziemia
	Data : 2013-05-08	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	1.1.1	Demontaż stolarki okiennej		
	 
	10	KNR 401-0354-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	43,630	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykucie z muru: podokienników betonowych z lastryko
	 
		1 * 1 + 1.84 * 3 + 2.15 * 4 + 1.39 * 4 + 2.2 * 5 + 1.15 * 3 + 0.85 * 10 * 1 =	43,630
	 
	Razem   =	  43,630	m

	 
	11	KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	43,630	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykucie z muru, zerwanie-  parapetów zewnętrznych

	12	KNR 401-0354-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	15,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2

	13	KNR 401-0353-05-00 WACETOB Warszawa	53,230	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2
	 
		53.23 =	53,230
	 
	Razem   =	  53,230	m2

	 
	14	KNR 401-0354-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	52,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. do 2 m2
	 
		20 + 4 + 22 + 6 =	52,000
	 
	Razem   =	  52,000	szt

	 
	15	KNR 401-0354-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	36,800	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2
	 
		1.4 * 2 * 11 =	30,800
		1 * 2 * 2 =	4,000
		1 * 2 =	2,000
	 
	Razem   =	  36,800	m2

	 
	 
	1.2	Stolarka okienna		
	 
	16	KNR 202-1018-03-00 WACETOB Warszawa	11,160	m2
		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2, mont.przy użyciu kotew elast.
		i z listwą z tworzywa dylatująco - izolacyjną  - dwuszybowe ze szkła bezpiecznego antywłamaniowe P4 z nawiewnikami
		higrosterowanymi EMM 707 Aereco- kolor biały- klamki i okucia mosiądz patynowany.

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.2. Stolarka okienna
	Data : 2013-05-08	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		1 * 1 * 1 =	1,00
		1.15 * 0.85 * 3 =	2,93
		0.85 * 0.85 * 10 =	7,23
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  11,160	m2

	 
	17	KNR 202-1018-04-00 WACETOB Warszawa	53,220	m2
		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, o powierzchni: ponad 1,5 m2, mont.przy użyciu kotew elastycznych
		i z listwą z tworzywa dylatująco - izolacyjną  - dwuszybowe ze szkła bezpiecznego, antywłamaniowe P4 z
		nawiewnikami higrosterowanymi EMM 707 Aereco- kolor biały - klamki i okucia mosiądz patynowany.
	 
		1.84 * 2.12 * 3 =	11,70
		2.15 * 1.54 * 4 =	13,24
		1.39 * 1.72 * 4 =	9,56
		2.2 * 1.57 * 5 =	17,27
		1 * 1.45 * 1 =	1,45
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  53,220	m2

	 
	18	KNR 202-0923-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	38,450	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Spadki pod parapety z zaprawy
	 
		76.89 * (0.2 + 0.3) =	38,45
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  38,450	m2

	 
	19	KNR 202-1218-04-00 WACETOB Warszawa	88,420	m
		Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu.
	 
		76.89 * 1.15 =	88,42
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  88,420	m

	 
	20	202-0921-03-01	76,890	m
		Wyłożenie podokienników zewnętrznych blachą stalową .
	 
		1.5  * 1.1 * 6 =	9,900
		1.2 * 1.1 * 6 =	7,920
		1.2 * 1.1 * 3 =	3,960
		0.6 * 1.1 * 4 =	2,640
		1  * 1.1 * 3 =	3,300
		1.2 * 1.1 * 18 =	23,760
		1.2 * 1.1 * 5 =	6,600
		1.5 * 1.1 * 7 =	11,550
		2.2 * 1.1 * 3 =	7,260
	 
	Razem   =	  76,890	m

	 
	21	KNR 202-0127-06-00 WACETOB Warszawa	3,344	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ścianki działowe z pustaków szklanych o wymiarach 25 x 25 x 8 cm
	 
		1.1 * 3.04 =	3,344
	 
	Razem   =	  3,344	m2

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.2. Stolarka okienna
	Data : 2013-05-08	 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	 
	1.3	Konstrukcja stropów i stropodachów		
	 
	22	KNR 202-0606-01-00 WACETOB Warszawa	1 413,100	m2
		Paroizolacja np.ROCKWOL
	 
		1413.1 =	1 413,10
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 1 413,100	m2

	 
	23	KNR 202-0613-03-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 413,100	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: jedna warstwa z płyty
		twardej "150" grub.50 mm

	24	KNR 202-0613-04-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa	4 239,300	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt z wełny mineralnej, układanych na sucho: każda następna w-wa z
		pł.twardej "150"gr.50 mm
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000    ( 1413,100 m2 * 3,00000 =  4 239,300 m2 )

	 
	1.4	Elewacja		
	 
	25	KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	14,407	100 m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m
	 
		(957.25 + 483.45) / 100 =	14,407
	 
	Razem   =	  14,407	100 m2

	 
	26	KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa	715,250	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	 
	Elewacja C:	28.2 * 3.2 =	90,24
	Elewacja D:	10.31 * 5.8 + 14.2 * 5.8 + 18.01 * 7.80 =	282,64
	Segment B:	5.3 * 13 + 10 * 2.2 =	90,90
	Elewacja E:	17.8 * 5.81 =	103,42
	Elewacja F:	48.47 * 5.2 + 8.37 * 8.67 =	324,61
	Elewacja A:	2.94 * 5.81 + 3.1 * 7.8 * 2 =	65,44
		- 1.4 * 2.1 * 16 =	-  47,04
		- 1.6 * 1.6 * 17 =	-  43,52
		- 2.1 * 1.6 * 19 =	-  63,84
		- 2.1 * 1.6 * 9 =	-  30,24
		- 1.4 * 1.4 * 16 =	-  31,36
		- 1 * 1.4 * 4 =	-  5,60
		- 1.2 * 1 * 5 =	-  6,00
		- 1.2 * 1.6 * 4 =	-  7,68
		- 0.8 * 1.2 * 7 =	-  6,72
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  715,250	m2

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.4. Elewacja
	Data : 2013-05-08	 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	27	KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa	715,250	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT
		/jednokrotnie/

	28	KNR 023-2611-04-00 IGM Warszawa	715,250	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejowej do podłoża, przy systemie.

	29	KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa	715,250	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem np. EPS-70 -040 FASADA - przyklejenie płyt
		styropianowych do ścian

	30	KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa	49,920	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  systemem np. EPS-70 -040 FASADA - przyklejenie płyt
		styropianowych do ościeży
	 
		2.1 * 2 + 1.6 * 19 * 0.15 =	8,760
		1.6 * 2 + 1.6 * 0.15 * 10 =	5,600
		1.4 + 2.1 * 2 * 17 * 0.15 =	12,110
		1.4 * 2 + 1.4 * 0.15 * 13 =	5,530
		1.4 * 2 + 1 * 4 * 0.15 =	3,400
		2.1 + 1.6 * 2 * 0.15 * 9 =	6,420
		0.8 * 2 + 1 * 11 * 0.15 =	3,250
		2.2 * 2 + 1.5 * 2 * 0.15 =	4,850
	 
	Razem   =	  49,920	m2

	 
	31	KNR 023-2612-04-00 IGM Warszawa	5 722,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem  - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
		plastikowych do ścian: z cegły
	 
		715.25 * 8 =	5 722,000
	 
	Razem   =	 5 722,000	szt

	 
	32	KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa	715,250	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem  - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	 
		715.25 =	715,250
	 
	Razem   =	  715,250	m2

	 
	33	KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa	49,920	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem  - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach

	34	KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa	296,510	m
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.4. Elewacja
	Data : 2013-05-08	 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem  - ochrona narożników wypukłych kątown.metalowym
	 
		2.1 * 2 + 1.6 * 19 =	34,600
		1.6 * 2 + 1.6 *  10 =	19,200
		1.4 + 2.1 * 2 * 17 =	72,800
		1.4 * 2 + 1.4 * 0.15 =	3,010
		1.4 * 2 + 1 * 4 =	6,800
		2.1 + 1.6 * 2 * 9 =	30,900
		0.8 * 2 + 1 * 11 =	12,600
		2.2 * 2 + 1.5 * 2 =	7,400
		14 * 7.8 =	109,200
	 
	Razem   =	  296,510	m

	 
	35	KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa	236,420	m
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem  - zamocowanie listew cokołowych
	 
		48.47 + 10.37 + 29.09 + 18.01 + 8.47 + 10.61 + 32.9 + 19.9 + 18.2 + 18.2 + 10.3 + 11.9 =	236,420
	 
	Razem   =	  236,420	m

	 
	36	KNR 202-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	59,110	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Obróbki z blachy tytano-cynk o grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm - okap nad cokołem
	 
		236.42 * 0.25 =	59,11
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  59,110	m2

	 
	37	KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa	765,170	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne z tynku silikatowego
	 
		715.25 + 49.92 =	765,170
	 
	Razem   =	  765,170	m2

	 
	38	KNR 023-0933-02-00 IGM Warszawa	765,170	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego na uprzednio przygotowanym
		podłożu,o grubości 2 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

	39	KNR 023-2614-02-00 IGM Warszawa	483,450	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi np. EPS-70 -040 FASADA sys.gr 5 cm, przy użyciu got.zapraw
		klejących wraz z przyg.podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkościennej z got.mieszanki - ściany: z
		cegły  - tynk silikonowy
	 
	Segment B:	10.63 * 7.1 + 17.8 * 7.1 =	201,85
	Elewacja E:	17.8 * 7.10 =	126,38
	Elewacja A:	19.9 * 7.8 =	155,22
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  483,450	m2

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.4. Elewacja
	Data : 2013-05-08	 Str: 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	40	KNR 202-0921-04-00 WACETOB Warszawa	30,150	m2
		Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
	 
		1.8 * 19 * 0.15 =	5,13
		1.8 * 0.15 * 10 =	2,70
		1.6 * 17 * 0.15 =	4,08
		1.6 * 0.15 * 13 =	3,12
		1.2 * 4 * 0.15 =	0,72
		2.3 * 0.15 * 9 =	3,11
		1.2 * 11 * 0.15 =	1,98
		1.7 * 2 * 0.15 =	0,51
		0.8 * 11 =	8,80
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  30,150	m2

	 
	41	KNR 202-1218-04-00 WACETOB Warszawa	151,100	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Parapety zewnętrzne z blachy stalowej tytano-cynk gr 0.75 mm
	 
		1.8 * 19 =	34,200
		1.8  * 10 =	18,000
		1.6 * 17 =	27,200
		1.6  * 13 =	20,800
		1.2 * 4 =	4,800
		2.3 * 9 =	20,700
		1.2 * 11 =	13,200
		1.7 * 2 =	3,400
		0.8 * 11 =	8,800
	 
	Razem   =	  151,100	m

	 
	42	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	189,050	m2
		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej
	 
	18.3 * 0.6 + 17.8 * 1.5 + 13 * 1.5 + 1.0 * 0.3 + 2.8 * 0.3 + 1.8 * 0.3 + 5.6 * 0.3 + 9.8 * 0.3 + 17.4 * 0.3 + 17.8 * 0.5 + 8 * 1 + 9.8 *	
	1.5 + (2.5 * 2 + 2.3) * 1 + 0.4 * 2 * 2.8 + 2.3 * 0.9 + 46.8 * 1 / 2 + 8.67 * 0.3 + 10.6 * 0.3 + 19.9 * 1.6 + (5 * 2.6 / 2) * 2 + 1.2 *	
	2.6 =	189,05
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  189,050	m2

	 
	43	KNR 202-0921-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	189,050	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach: 25 x 6 cm

	44	KNR 202-0921-02-00 WACETOB Warszawa	189,050	m2
		Spoinowanie ścian zaprawą cementową: barwioną

	45	KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa	236,420	m
		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-II
	 
		236.42 =	236,420
	 
	Razem   =	  236,420	m

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.4. Elewacja
	Data : 2013-05-08	 Str: 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	46	KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa	236,420	m
		Obrzeża betonowe chodnikowe 30x8 cm, na ławie betonowej C12/15 i na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin
		piaskiem
	 
	opaska i podesty:	236.42 =	236,420
	 
	Razem   =	  236,420	m

	 
	47	KNNR 002-1201-03-10 MRRiB	17,730	m3
		Podkłady z ubitych materiałów sypkich: pospółki /na gruncie/
	 
		236.42 * 0.5 * 0.15 =	17,73
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  17,730	m3

	 
	48	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa	186,700	m2
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm  -
		opaska i podesty wejściowe
	 
		236.42 * 0.6 =	141,85
		1.65 * 6 =	9,90
		8.2 * 2.8 =	22,96
		1.5 * 1.5 * 2 =	4,50
		3.2 * 2.34 =	7,49
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  186,700	m2

	 
	 
	1.5	Instalacje C.O.		

	1.5.1	Instalacje C.O. wewnętrzna		
	Kod CPV :  45331100-7
	 
	49	KNR 401-0209-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,000	szt
		Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubości: ponad 15
		cm do 20 cm
	 
		4 =	4,000
	 
	Razem   =	  4,000	szt

	 
	50	KNR 401-0335-08-00 WACETOB Warszawa	9,000	szt
		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1/2
		cegły
	 
		9 =	9,000
	 
	Razem   =	  9,000	szt

	 
	51	KNR 401-0335-09-00 WACETOB Warszawa	6,000	szt
		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1
		cegły

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.5. Instalacje C.O.
	Data : 2013-05-08	 Str: 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		6 =	6,000
	 
	Razem   =	  6,000	szt

	 
	52	KNR 401-0335-10-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1
		1/2 cegły
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	szt

	 
	53	KNR 401-0203-08-00 WACETOB Warszawa	0,540	m3
		Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego żelbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych: płyt
		stropowych
	 
		24 * 0.3 * 0.3 * 0.25 =	0,54
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  0,540	m3

	 
	54	KNR 401-0341-01-00 WACETOB Warszawa	64,200	m
		Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x
		1/2 cegły
	 
		107 * 2 * 0.3 =	64,200
	 
	Razem   =	  64,200	m

	 
	55	KNR 401-0705-05-00 WACETOB Warszawa	49,000	m
		Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach - pasy o szerokości : ponad 15,0
		do 30,0 cm, przy użyciu ciasta wap.

	56	KNR 220-0401-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,800	m
		Rurociągi w pomieszczeniach węzłów ( kotłownia i podłączenia w budynkach), spawane z rur stalowych czarnych o
		średnicach nominalnych: 54 i 42 mm, grubość ścianek do 3,25 mm
	 
		2.2 * 4 =	8,800
	 
	Razem   =	  8,800	m

	 
	57	KNR 215-0405-03-00 WACETOB Warszawa	273,000	m
		Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 15 mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2
	 
		47 * 3 =	141,000
		3.3 * 40 =	132,000
	 
	Razem   =	  273,000	m

	 
	58	KNR 215-0405-04-01 WACETOB Warszawa	158,400	m
		Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 18 i grubości ścianki 1,0 mm

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.5. Instalacje C.O.
	Data : 2013-05-08	 Str: 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2
	 
		13.2 * 2 + 6.3 * 2 + 17.3 * 2 + 7.8 * 2 + 34.6 * 2 =	158,400
	 
	Razem   =	  158,400	m

	 
	59	KNR 215-0405-05-01 WACETOB Warszawa	38,600	m
		Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 22 i grubości ścianki 1,0 mm
	 
		8.8 * 2 + 10.5 * 2 =	38,600
	 
	Razem   =	  38,600	m

	 
	60	KNR 215-0405-08-01 WACETOB Warszawa	26,800	m
		Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 28 i grubości ścianki 1,5 mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2
	 
		13.4 * 2 =	26,800
	 
	Razem   =	  26,800	m

	 
	61	KNR 215-0405-07-01 WACETOB Warszawa	38,600	m
		Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 35 i grubości ścianki 1,5 mm
	 
		19.3 * 2 =	38,600
	 
	Razem   =	  38,600	m

	 
	62	KNR 215-0405-08-01 WACETOB Warszawa	29,200	m
		Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 42 i grubości ścianki 1,5 mm
	 
		14.6 * 2 =	29,200
	 
	Razem   =	  29,200	m

	 
	63	KNR 215-0405-09-00 WACETOB Warszawa	29,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 54 mm
	 
		14.5 * 2 =	29,000
	 
	Razem   =	  29,000	m

	 
	64	KNR 215-0405-10-00 WACETOB Warszawa	112,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 64 mm
	 
		21 * 2 + 10 * 2 + 25 * 2 =	112,000

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.5. Instalacje C.O.
	Data : 2013-05-08	 Str: 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  112,000	m

	 
	65	KNR 215-0405-11-00 WACETOB Warszawa	164,800	m
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Rurociągi c.o.z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach, przy średnicy
		zewnętrznej rur: 76,1 mm
	 
		16.5 * 4 + 18.4 * 2 + 8.2 * 2 + 22.8 * 2 =	164,800
	 
	Razem   =	  164,800	m

	 
	66	KNR 215-0408-03-00 WACETOB Warszawa	16,000	szt
		Wydłużki U-kształtowe z rur miedzianych, o średnicy zewnętrznej: 18 mm
	 
		8 * 2 =	16,000
	 
	Razem   =	  16,000	szt

	 
	67	KNR 215-0408-06-00 WACETOB Warszawa	28,000	szt
		Wydłużki U-kształtowe z rur miedzianych, o średnicy zewnętrznej: powyżej 35 mm
	 
		14 * 2 =	28,000
	 
	Razem   =	  28,000	szt

	 
	68	KNR 215-0409-03-00 WACETOB Warszawa	16,000	szt
		Punkty stałe na rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej: 18 mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2

	69	KNR 215-0409-08-00 WACETOB Warszawa	28,000	szt
		Punkty stałe na rurociągach miedzianych o średnicy zewnętrznej: 54 mm

	70	KNR 401-0332-02-00 WACETOB Warszawa	0,920	m2
		Wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości wnęki: ponad 1/4 do 1/2 cegły
	 
		23 * 0.2 * 0.2 =	0,920
	 
	Razem   =	  0,920	m2

	 
	71	401-0324-02-01	12,000	szt
		Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: szafka wnękowa.

	72	KNR 034-0101-06-00 IGM Warszawa	4,700	100 m
		[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]		
		Izolacja rurociągów otulinami np. THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy
		zewnętrznej rurociągu: 12-22 mm
	 
		(273 + 158.4 + 38.6) / 100 =	4,700
	 
	Razem   =	  4,700	100 m

	 
	73	KNR 034-0101-07-00 IGM Warszawa	0,946	100 m
		[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]		

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.5. Instalacje C.O.
	Data : 2013-05-08	 Str: 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Izolacja rurociągów otulinami np. THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy
		zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm
	 
		(26.8 + 38.6 + 29.2) / 100 =	0,946
	 
	Razem   =	  0,946	100 m

	 
	74	KNR 034-0101-08-00 IGM Warszawa	1,410	100 m
		[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]		
		Izolacja rurociągów otulinami np. THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy
		zewnętrznej rurociągu: 54-70 mm
	 
		(29 + 112) / 100 =	1,410
	 
	Razem   =	  1,410	100 m

	 
	75	KNR 034-0101-09-00 IGM Warszawa	1,648	100 m
		[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r. ]		
		Izolacja rurociągów otulinami np. THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy
		zewnętrznej rurociągu: 76-114 mm
	 
		164.8 / 100 =	1,648
	 
	Razem   =	  1,648	100 m

	 
	76	KNR 215-0411-04-00 WACETOB Warszawa	14,000	szt
		Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 32 mm - przelotowych prostych mosiężnych
	 
		7 * 2 =	14,000
	 
	Razem   =	  14,000	szt

	 
	77	KNR 215-0411-04-50 WACETOB Warszawa	28,000	szt
		Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 40 mm - przelotowych prostych mosiężnych

	78	KNR 215-0411-05-00 WACETOB Warszawa	6,000	szt
		Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 50 mm - przelotowych prostych mosiężnych

	79	KNR 215-0412-02-03 WACETOB Warszawa	107,000	szt
		Montaż zaworów grzejnikowych, o średnicy nominalnej: 15 mm /termostatycznych prostych Danfoss/ z głowicami.
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2
	 
		107 =	107,000
	 
	Razem   =	  107,000	szt

	 
	80	KNR 215-0412-06-00 WACETOB Warszawa	107,000	szt
		Montaż zaworów odpowietrzających, o średnicy: 6 mm - do grzejników
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2
	 
		107 =	107,000
	 
	Razem   =	  107,000	szt

	Termoizolacja budynku 
	 
	1.  Termoizolacja budynku
	1.5. Instalacje C.O.
	Data : 2013-05-08	 Str: 14
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	81	KNR 215-0429-04-00 WACETOB Warszawa	214,000	kpl
		Rury przyłączne do grzejników, z miedzi, o średnicy zewnętrznej: 15 mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2
	 
		107 * 2 =	214,000
	 
	Razem   =	  214,000	kpl

	 
	82	KNR 215-0411-01-50 WACETOB Warszawa	214,000	szt
		Montaż zaworów o połączeniach gwintowanych, o średnicy: 15 mm - przelotowych prostych mosiężnych - zawory
		odcinajace grzejnik
	 
		107 * 2 =	214,000
	 
	Razem   =	  214,000	szt

	 
	83	KNR 215-0430-01-00 WACETOB Warszawa	107,000	szt
		Dwuzłączki w instalacji c.o., o średnicy nominalnej: 15 mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2
	 
		107 =	107,000
	 
	Razem   =	  107,000	szt

	 
	84	KNR 031-0205-01-00 IGM Warszawa	18,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]		
		Montaż grzejników stalowych panelowych o wysokości 500 mm typu: 11VM (dług.400-720 mm)

	85	KNR 031-0205-02-00 IGM Warszawa	45,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]		
		Montaż grzejników stalowych panelowych o wysokości 500 mm typu: 11VM(dług.800-1000 mm)

	86	KNR 031-0205-03-00 IGM Warszawa	44,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]		
		Montaż grzejników stalowych panelowych o wysokości 500 mm typu: 11VM(dług.1200-1400 mm)

	87	KNR 215-0436-01-00 WACETOB Warszawa	107,000	urządz.
		Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji
	 
		18 + 45 + 44 =	107,000
	 
	Razem   =	  107,000	urządz.

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -