**Formularz nr 2.1.A – NOWY**

|  |  |
| --- | --- |
| *…………………………………**(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)* | **Opis przedmiotu zamówienia** **stanowiący jednocześnie** **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU**  |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. **„Dostawa (zakup) ciągnika dla Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żaganiu”**

**CIAGNIK Marka/Model (wpisać): …................................................................**

**CIĄGNIK,** rok produkcji pojazdu(podać) - ……………………r. **(max do 6 lat) – zgodnie z zapisami w formularzu ofertowym pkt 3.1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p** | **Minimalne wymagania techniczne**  | **Wpisać parametry oferowanego CIĄGNIKA** |
| 1 | Moc ciągnika min 105 KM |  |
| 2 | Silnik 4 cylindrowy, chłodzony cieczą |  |
| 3 | Napęd 4x4, oś przednia standard |  |
| 4 | Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana min. 30Px30R przełożeń, 5 biegów załączanych pod obciążeniem (w tym biegi pełzające pozwalające na jazdę w zakresie od 06 km/h do 0,8 km/h) przy WOM 540 obr/min |  |
| 5 | Rewers  |  |
| 6 | Obroty WOM tylny - min. 540/540oE/1000 obr./min. |  |
| 7 | Wydatek pompy głównej hydraulicznej min 60l/min |  |
| 8 | Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 9 | Dwuobwodowy układ pneumatyczny dla sterowania hamulcami przyczep lub innych pojazdów agregatowanych z ciągnikiem |  |
| 10 | Trzypunktowy tylny układ zawieszenia (TUZ) sterowany elektronicznie o udźwigu min 6000 kg |  |
| 11 | Hydraulika zewnętrzna min trzy pary szybkozłączy |  |
| 12 | Tylny TUZ przygotowany do mocowania ramienia hydraulicznego |  |
| 13 | Błotniki skrętne kół przednich |  |
| 14 | Homologacja na dwie osoby w kabinie |  |
| 15 | Kabina klimatyzowana  |  |
| 16 | Kabina operatora zamykana na klucz |  |
| 17 | Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa |  |
| 18 | Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie lub mechanicznie, obrotowy min o 180 stopni |  |
| 19 | Szybkosprzęgi min II kategorii |  |
| 20 | Min 2 gniazda hydrauliczne z przodu ciągnika |  |
| 21 | Min 1 lampa błyskowa tzw. „Kogut” kolor pomarańczowy |  |
| 22 | Min 2 komplety kluczyków do pojazdu i wlewu paliwa |  |
| 23 | Ogumienie**Przód:** min 440/65 R24 **Tył:** min 540/65 R34 340/85 R24 420/85 R34 |  |
| 24 | Zaczep główny transportowy regulowany ze sworzniem o przesuwnej zmianie wysokości |  |
| 25 | Obciążniki przednie do ciągnika równoważące np. wagę kosiarki bijakowej zamontowanej z tyłu |  |
| 26 | Ładowacz czołowy dopasowany do oferowanego ciągnika. |  |

………………………………………... dnia ……………………………

…………………………………………………………………….

*(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) /
 (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)*