SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
	 
	Data : 2013-06-10	 Str: 1
	 
	Lp.	Kod CPV	Opis działu

	1		Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	 
	1.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe
	 
	1.1.1		Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykładzin podłogowych
	 
	1.1.2		Demontaż elementów budynku
	 
	1.1.3		Demontaż wyposażenia i instalacji
	 
	1.1.4		Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
	 
	1.2		Roboty ziemne fundamentowe wewnątrz budynku
	 
	1.3		Fundamenty
	 
	1.4		Izolacje specjalne - hydroizolacja ścian podziemia
	 
	1.5		Konstrukcja ścian nadziemia
	 
	1.6		Konstrukcja stropów i stropodachów
	 
	1.7		Konstrukcja schodów
	 
	1.8		Dżwig osobowy
	 
	1.9		Konstrukcja dachu
	 
	1.10		Pokrycia dachowe
	 
	1.11		Ścianki działowe
	 
	1.12		Tynki i okładziny wewnętrzne
	 
	1.13		Stolarka drzwiowa
	 
	1.14		Podłoża, posadzki, podłogi
	 
	1.15		Elementy ślusarsko-kowalskie
	 
	1.16		Malowanie
	 
	1.17		Wyposażenie ewakuacyjne
	 
	1.17.1		Korytarze
	 
	1.18		Instalacje wodno-kanalizacyjne
	 
	1.18.1	45332000-3	Instalacje kanalizacyjne
	 
	1.18.2	45332200-5	Instalacje wodne
	 
	1.19		Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
	 
	1.19.1	45331200-8	Instalacje wentylacyjne pom. nr 133 i 135
	 
	1.19.2	45331200-8	Instalacje klimatyzacji pom. 132
	 
	1.19.3	45331200-8	Instalacje klimatyzacji pom. 206
	 
	1.19.4	45331200-8	Instalacje klimatyzacji pom. 131
	 
	1.19.5	45331200-8	Instalacje klimatyzacji pom. 108
	 
	1.20		Instalacje elektryczne

	

P R Z E D M I A R   R O B Ó T
	 
	Budowa :	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	 
	Kod CPV :	45214320-9   Roboty budowlane w zakresie pomaturalnych szkół technicznych
	 
	Obiekt :	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	 
	Kod CPV :	45214320-9   Roboty budowlane w zakresie pomaturalnych szkół technicznych
	Adres :	Żagań dz. nr 1207/3

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	 
	Kod CPV :	45214320-9   Roboty budowlane w zakresie pomaturalnych szkół technicznych
	 
	Zamawiający :	Starostwo Powiatowe w Żaganiu
		ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

	Jednostka autorska :	ABK Projekt ul. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Góra

Budowa :	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	Obiekt :	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	Adres :	Żagań dz. nr 1207/3

Data : 2013-06-10	 Str: 2
	 
	Lp.	Kod CPV	Opis działu

	1.20.1		Rozdzielnice w budynku i ich zasilanie oraz roboty uzupełniające.
	 
	1.20.2		Instalacje elektryczne wewnętrzne
	 
	1.20.3		Instalacje elektryczne siły
	 
	1.20.4		Instalacje elektryczne oświetleniowe
	 
	1.20.5		Instalacje elektryczne gniazdkowe
	 
	1.20.6		Instalacja odgromowa
	 
	1.20.7		Instalacje elektryczne - instalacja połączeń wyrównawczych
	 
	1.20.8		Badanie instalacji elektrycznych.
	 
	1.21	45317000-2	Instalacje teletechniczne
	 
	1.21.1	45312200-9	Instalacja sygnalizacji włamania i monitoringu - roboty pomocnicze
	 
	1.21.2		Monitoring
	 
	1.21.3	45312200-9	Instalacja sygnalizacji włamania
	 
	1.21.4		Instalacja telekomunikacyjna i sieci strukturalnej
	 
	1.21.5		Instalacje sieci radiowęzła
	 
	1.22		Przyłącza
	 
	1.22.1	45310000-3	Przyłącze elektryczne
	 
	1.22.2	45330000-9	Przyłącze kanalizacyjne - kanalizacja ogólnospławna
	 
	1.22.3	45330000-9	Przyłącze wodociągowe

	- - -    Koniec wydruku    - - - 
	Data : 2013-06-10	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

1	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu

	1.1	Roboty rozbiórkowe i demontażowe		
	 
	1	Pozycja	1,000	kpl
		Odłączenie przyłączy elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych

	 
	1.1.1	Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykładzin podłogowych		
	 
	2	KNR 401-0807-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2 144,470	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej
	 
	piwnice:	286.75 =	286,750
	parter:	1268.09 =	1 268,090
	piętro:	589.63 =	589,630
	 
	Razem   =	 2 144,470	m2

	 
	3	KNR 401-0804-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2 144,470	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zerwanie posadzki cementowej
	 
	piwnice:	286.75 =	286,750
	parter:	1268.09 =	1 268,090
	piętro:	589.63 =	589,630
	 
	Razem   =	 2 144,470	m2

	 
	 
	1.1.2	Demontaż elementów budynku		
	 
	4	KNR 401-0518-06-00 WACETOB Warszawa	1 413,060	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych pierwsza warstwa
	 
	Obiekt A:	10.15 * 2 * 16.94 =	343,88
	Obiekt B:	17.6 * 9.6 + 5.7 * 3.4 + 9.6 * 5.72 * 2 =	298,16
	Obiekt D:	9.74 * 17.2 =	167,53
	Obiekt E:	12.15 * 49.67 =	603,49
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 1 413,060	m2

	 
	5	KNR 401-0518-07-00 WACETOB Warszawa	1 413,060	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych następna warstwa

	6	KNR 404-0506-05-00 IGM Warszawa	95,060	m
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - rynny

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
	Data : 2013-06-10	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	rynny:	29.22 + 6.3 * 2 + 12.22 * 2 =	66,260
		2.1 * 8 + 1.2 * 10 =	28,800
	 
	Razem   =	  95,060	m

	 
	7	KNR 404-0506-06-00 IGM Warszawa	46,740	m
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie elementów pokrycia dachu z blachy nie nadającej się do użytku : - rury
	 
	rury spustowe:	6.79 * 6 + 10 * 2 * 0.3 =	46,740
	 
	Razem   =	  46,740	m

	 
	8	KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa	28,410	m3
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	 
	Piwnice:	0.9 * 2 * 2 * 0.38 =	1,37
	Parter:	0.25 * 4.05 * 3 + 2.15 * 1.3 * 3 + 3.17 * 0.38 * 3 =	15,04
	1 piętro:	2.15 * 1.3 * 3 + 3.17 * 0.38 * 3 =	12,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  28,410	m3

	 
	9	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa	36,600	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły
	 
	Parter:	1.6 * 3 * 3.0 =	14,40
	I piętro:	(1.6 * 3 + 1.3 * 2) * 3.0 =	22,20
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  36,600	m2

	 
	10	KNR 401-0212-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,840	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych
	 
		2.15 * 1.3 * 0.3 =	0,84
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  0,840	m3

	 
	11	KNR 401-0212-06-00 WACETOB Warszawa	39,190	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rozebranie - mechaniczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: zbrojonych - schody
	 
	Rozbiórka schodów:	39.19 =	39,190
	 
	Razem   =	  39,190	m3

	 
	12	KNR 401-0106-01-00 IGM Warszawa	2,240	m3
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem ziemi na odległość do
		3 m, bez względu na głębokość i kategorię gruntu.
	 
	odkopanie fundamentu:	2.15 * 1.3 * 0.8 =	2,24

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
	Data : 2013-06-10	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  2,240	m3

	 
	13	KNR 404-0101-01-00 IGM Warszawa	1,300	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie fundamentów poniżej poziomu terenu, z cegły na zaprawie: -cementowo-wapiennej
	 
		1.3 * 2.5 * 0.4 =	1,30
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  1,300	m3

	 
	14	KNR 404-0302-02-00 IGM Warszawa	2,050	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie ław,stóp oraz fundamentów, betonowych o grubości/wysokości/: - do 100 cm
	 
	Ławy:	(2.8 * 2 + 5.8) * 0.6 * 0.3 =	2,05
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  2,050	m3

	 
	15	KNR 401-0212-02-00 WACETOB Warszawa	137,430	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rozebranie - mechaniczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
	 
	piwnice podbud:	286.75 * 0.15 =	43,01
	parter ( podbud na gruncie):	629.45 * 0.15 =	94,42
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  137,430	m3

	 
	16	KNR 401-0106-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	143,380	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z piwnic
	 
	piwnice - podbud:	286.75 * 0.15 =	43,01
	piwnice posadzka:	286.75 * 0.05 =	14,34
	piwnice piasek:	286.75 * 0.3 =	86,03
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  143,380	m3

	 
	17	KNR 401-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	269,560	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru i piętro
	 
	parter podb:	533.51 * 0.15 =	80,03
	parter piasek:	533.51 * 0.3 =	160,05
	piętro:	589.63 * 0.05 =	29,48
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  269,560	m3

	 
	18	KNR 401-0354-14-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	134,600	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykucie z muru: każdej wmurowanej końcówki balustrady i poręczy - demontaż balustrady i poręczy
	 
	balustrady:	(4.2 + 3 + 1.3 + 2.5 + 2.8 + 0.9 + 4 + 1.8 + 1.8 * 2 + 2.4 + 2.8 + 0.9 + 4 + 1.8 + 1.8 * 2 + 2.4) / 0.5 =	84,000
	Poręcze:	(4.6 + 5.3 + 3.8 + 1.8 + 2.8 * 2 + 4.2) / 0.5 =	50,600
	 
	Razem   =	  134,600	szt

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
	Data : 2013-06-10	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	19	KNR 401-0436-08-00 WACETOB Warszawa	0,110	100 szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rozebranie stęplowań stropów nadproży

	20	KNR 401-0436-07-00 WACETOB Warszawa	0,110	100 szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rozebranie stęplowań stropów pojedynczymi stemplami o wysokości 3,3 m

	21	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa	56,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek

	22	KNR 401-0820-08-00 WACETOB Warszawa	82,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie

	23	KNR 401-0701-02-00 WACETOB Warszawa	950,930	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj
		podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej na styku z
		podłogą
	 
	Piwnice:
	(12.82 * 2 + 5.75 * 2 + 7.87 * 2 + 5.85 * 2 + 2.45 * 2 + 4.85 + 5.9 * 2 + 6.8 * 2 + 5.2 * 4 + 2.52 * 22.65 * 2 + 3.69 * 2) * 2.68 =	648,74
		(7.2 * 8 + 2.57 * 2 + 3.39 * 2 + 3.65 * 2 + 2.38 * 2 + 4.17 * 2 + 2.54 * 2) * 2.36 =	224,20
	Parter:	(48.47 * 2 + 11.8 * 6 + 18.8 * 3 + 11.94 * 3) * 0.3 =	77,99
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  950,930	m2

	 
	24	KNR 401-0436-02-00 WACETOB Warszawa	2,160	100 m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Podstęplowanie zagrożonych stropów bez deskowania
	 
		(27 * 4) * 2 / 100 =	2,160
	 
	Razem   =	  2,160	100 m

	 
	25	KNR 401-0436-06-00 WACETOB Warszawa	2,160	100 m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rozebranie stęplowań stropów bez deskowania

	26	KNR 401-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,590	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm
	 
	schody na gruncie:	3.3 * 1.61 * 0.30 =	1,59
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  1,590	m3

	 
	27	KNR 401-0349-01-00 WACETOB Warszawa	6,880	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rozebranie kominów wolnostojacych z cegły budowlanej.

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
	Data : 2013-06-10	 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	1.1.3	Demontaż wyposażenia i instalacji		
	 
	28	KNR 402-0119-03-00 WACETOB Warszawa	169,360	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Demontaż rurociągu żelwnego ciśnieniowego uszczelnionego ołowiem - wykopie o średnicy: - 150 mm
	 
		105.69 + 63.67 =	169,360
	 
	Razem   =	  169,360	m

	 
	29	KNR 404-0701-05-00 IGM Warszawa	960,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy : - ponad 32 do 50 mm

	30	KNR 404-0703-01-00 IGM Warszawa	660,500	m
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy : - do 110 mm

	31	KNR 404-0702-02-00 IGM Warszawa	597,400	m
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o średnicy : -  ponad 25 do 50 mm

	32	KNR 402-0521-02-00 WACETOB Warszawa	107,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Demontaż grzejnika stalowego płytowego: Vk

	33	KNR 404-0705-05-00 IGM Warszawa	8,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Demontaż misek klozetowych : - fajansowe

	34	KNR 404-0705-08-00 IGM Warszawa	12,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami zaworami i wspornikami .

	35	KNR 404-0705-10-00 IGM Warszawa	4,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Demontaż muszli pisuarowych .

	 
	1.1.4	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.		
	 
	36	KNR 404-1002-01-00 IGM Warszawa	1 100,000	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Przesortowanie gruzowiska
	 
		1002.06 =	1 002,060
		97.94 =	97,940
	 
	Razem   =	 1 100,000	m3

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
	Data : 2013-06-10	 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	37	KNR 404-1002-02-00 IGM Warszawa	1 100,000	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Przerzut i upryzmowienie gruzu - gruz betonowy i gruz ceglany

	38	KNR 404-1103-03-00 IGM Warszawa	1 100,000	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku
		mechanicznym - gruz betonowy i żelbetowy.

	39	KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa	1 100,000	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km..
	 
		1100 =	1 100,000
	 
	Razem   =	 1 100,000	m3

	 
	40	KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa	11 000,000	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku i
		rozładunku mechanicznym/
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 10,00000    ( 1100,000 m3 * 10,00000 =  11 000,000 m3 )

	41	KNR 231-1509-03-20 IGM Warszawa	4,010	t
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Transport  drewna usługowego na odległość do 0,5 km,z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym przy przewozie:
		samochodem skrzyniowym ponad 5 do 10 t
	 
		4.01 =	4,010
	 
	Razem   =	  4,010	t

	 
	42	KNR 231-1507-01-00 IGM Warszawa	8,600	t
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Transport  materiałów sztukowych o masie od 200 do 1000 kg na odległość do 0,5 km, z załadunkiem i wyładunkiem
		mechanicznym,przy przewozie: ciągnikiem z przyczepą

	43	KNR 231-1508-01-00 IGM Warszawa	86,000	t
		[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Nakłady uzupełniające do tab.1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km:
		samochodem o ładowności do 5 ton
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 10,00000    ( 8,600 t * 10,00000 =   86,000 t )

	44	KNR 404-1101-04-00	0,100	t
		[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 10,00000    ( 0,010 t * 10,00000 =   0,100 t )

	45	Pozycja	1 002,060	t
		Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170101 - Odpady betonu i gruzu betonowego z rozbiórek
	 
		(143.38 + 269.56 + 39.19 + 1.3 + 2.05) * 2.2 =	1 002,06

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe
	Data : 2013-06-10	 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 1 002,060	t

	 
	46	Pozycja	97,940	t
		Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170102 - Gruz ceglany
	 
		(28.41 + 36.6 * 0.12 + 28.41) * 1.6 =	97,94
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  97,940	t

	 
	47	Pozycja	58,000	szt
		Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170103 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
		wyposażenia
	 
	umywalki:	6 =	6,000
	sedes:	4 =	4,000
	oświetlenie:	12 * 4 =	48,000
	 
	Razem   =	  58,000	szt

	 
	48	Pozycja	9,422	t
		Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170204 -Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych, papa
	 
	stolarka:	(53 * 0.4 + 36.8 * 0.4 + 52 * 3 + 15 * 3) / 1000 =	0,237
	papa:	1413.1 * 6.5 / 1000 =	9,185
	 
	Razem   =	  9,422	t

	 
	49	Pozycja	4,010	t
		Opłata za utylizację materiałów z demontażu - Kod 170902 - Odpady z budowy, remontu i demontażu ( zespoły
		drzwiowe, wykładziny podłogowe).

	 
	1.2	Roboty ziemne fundamentowe wewnątrz budynku		
	 
	50	KNR 401-0106-02-00 IGM Warszawa	49,490	m3
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku przy istniejacych fundamentach, bez
		względu na głębokość i kategorię gruntu
	 
	PF1:	0.72 * 0.92 * (0.3 + 1) =	0,86
	PF2:	0.85 * 0.55 * (0.3 + 1) =	0,61
	PF3:	0.5 * 0.6 * 2 * (0.3 + 1) =	0,78
	PF4:	1.8 * 0.65 * (0.3 + 1) * 4 =	6,08
	PF5:	0.7 * 1.3 * (0.3 + 1) =	1,18
	PF6:	1.4 * 0.7 * (0.3 + 1) =	1,27
	PF7:	1.3 * 0.77 * (0.3 + 1) =	1,30
	PF8:	2.26 * 0.7 * (0.3 + 1) =	2,06
	PF9:	1.3 * 0.9 * (0.3 + 1) =	1,52
	PF10:	1.4 * 0.9 * (0.3 + 1) =	1,64
	PF11:	1.9 * 1 * (0.3 + 1) =	2,47
	PF12:	0.4 * 0.6 * (0.3 + 1) * 2 =	0,62
	PF13:	0.8 * 1.1 * (0.3 + 1) =	1,14
	PF14:	0.6 * 0.7 * (0.3 + 1) =	0,55
	PF15:	1.11 * 1.2 * (0.3 + 1) =	1,73
	Pf16:	0.6 * 0.5 * (0.3 + 1) =	0,39

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.2. Roboty ziemne fundamentowe wewnątrz budynku
	Data : 2013-06-10	 Str: 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	podkłady:	3.44 =	3,44
	F1:	23.5 * 0.6 * (0.4 + 1) =	19,74
	F2:	7.1 * 0.24 * (0.24 + 1) =	2,11
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  49,490	m3

	 
	51	KNR 401-0106-03-00 IGM Warszawa	12,580	m3
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Zasypanie wykopów wewnątrz budynku ziemią z ukopów, z ręcznym ubijaniem warstwami o grubości 15 cm
	 
		24.2 - (5.57 + 6.05) =	12,580
	 
	Razem   =	  12,580	m3

	 
	52	KNR 401-0106-05-00 IGM Warszawa	11,620	m3
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z piwnic i parteru - fundamenty
	 
		5.57 + 6.05 =	11,620
	 
	Razem   =	  11,620	m3

	 
	53	KNR 201-0211-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	15,060	m3
		Roboty ziemne związane z wywozem  uprzednio zmagazynowanej w hałdach ziemi i gruzu,wykonywane koparkami
		przedsiębier. o poj.łyżki 0,25 m3  z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do
		5 t w gruncie  kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/
	 
	ziemia:	3.44 + 5.57 + 6.05 =	15,06
	gruz:	0 =	0,00
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  15,060	m3

	 
	54	KNR 201-0214-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	150,600	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
		drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t grunt kat. I-II
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 10,00000    ( 15,060 m3 * 10,00000 =   150,600 m3 )

	 
	1.3	Fundamenty		
	 
	55	KNNR 002-1201-03-10 MRRiB	3,440	m3
		Podkłady z ubitych materiałów sypkich: pospółki /na gruncie/
	 
	PF1:	0.72 * 0.92 * 0.1 =	0,07
	PF2:	0.85 * 0.55 * 0.1 =	0,05
	PF3:	0.5 * 0.6 * 2 * 0.1 =	0,06
	PF4:	1.8 * 0.65 * 0.1 * 4 =	0,47
	PF5:	0.7 * 1.3 * 0.1 =	0,09
	PF6:	1.4 * 0.7 * 0.1 =	0,10
	PF7:	1.3 * 0.77 * 0.1 =	0,10
	PF8:	2.26 * 0.7 * 0.1 =	0,16
	PF9:	1.3 * 0.9 * 0.1 =	0,12
	PF10:	1.4 * 0.9 * 0.1 =	0,13
	PF11:	1.9 * 1 * 0.1 =	0,19
	PF12:	0.4 * 0.6 * 0.1 * 2 =	0,05

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.3. Fundamenty
	Data : 2013-06-10	 Str: 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	PF13:	0.8 * 1.1 * 0.1 =	0,09
	PF14:	0.6 * 0.7 * 0.1 =	0,04
	PF15:	1.11 * 1.2 * 0.1 =	0,13
	PF16:	0.5 * 0.6 * 0.3 * 0.1 =	0,01
	F1:	23.5 * 0.6 * 0.1 =	1,41
	F2:	7.1 * 0.24 * 0.1 =	0,17
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  3,440	m3

	 
	56	KNNR 002-1201-01-30 MRRiB	3,460	m3
		Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego, na gruncie /pompa do betonu/
	 
	PF1:	0.72 * 0.92 * 0.1 =	0,07
	PF2:	0.85 * 0.55 * 0.1 =	0,05
	PF3:	0.5 * 0.6 * 2 * 0.1 =	0,06
	PF4:	1.8 * 0.65 * 0.1 * 4 =	0,47
	PF5:	0.7 * 1.3 * 0.1 =	0,09
	PF6:	1.4 * 0.7 * 0.1 =	0,10
	PF7:	1.3 * 0.77 * 0.1 =	0,10
	PF8:	2.26 * 0.7 * 0.1 =	0,16
	PF9:	1.3 * 0.9 * 0.1 =	0,12
	PF10:	1.4 * 0.9 * 0.1 =	0,13
	PF11:	1.9 * 1 * 0.1 =	0,19
	PF12:	0.4 * 0.6 * 0.1 * 2 =	0,05
	PF13:	0.8 * 1.1 * 0.1 =	0,09
	PF14:	0.6 * 0.7 * 0.1 =	0,04
	PF15:	1.11 * 1.2 * 0.1 =	0,13
	PF16:	0.6 * 0.5 * 0.1 =	0,03
	F1:	23.5 * 0.6 * 0.1 =	1,41
	F2:	7.1 * 0.24 * 0.1 =	0,17
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  3,460	m3

	 
	57	KNNR 002-0101-01-00 MRRiB	22,500	m2
		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych
	 
	PF1:	2 * (0.72 + 0.92) * 0.3 =	0,98
	PF2:	2 * (0.85 + 0.55 ) * 0.3 =	0,84
	PF3:	2 * (0.5 + 0.6) * 2 * 0.3 =	1,32
	PF4:	2 * (1.8 + 0.65) * 0.3 * 4 =	5,88
	PF5:	2 * (0.7 + 1.3 ) * 0.3 =	1,20
	PF6:	2 * (1.4 + 0.7) * 0.3 =	1,26
	PF7:	2 * (1.3 + 0.77) * 0.3 =	1,24
	PF8:	2 * (2.26 + 0.7) * 0.3 =	1,78
	PF9:	2 * (1.3 + 0.9) * 0.3 =	1,32
	PF10:	2 * (1.4 + 0.9) * 0.3 =	1,38
	PF11:	2 * (1.9 + 1 ) * 0.3 =	1,74
	PF12:	2 * (0.4 *  + 0.6) * 0.3 * 2 =	0,29
	PF13:	2 * (0.8 + 1.1) * 0.3 =	1,14
	PF14:	2 * (0.6 + 0.7) * 0.3 =	0,78
	PF15:	1 * (1.11 + 1.2) * 0.3 =	0,69
	PF16:	(0.6 + 0.5) * 2 * 0.3 =	0,66
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  22,500	m2

	 
	58	KNR 202-0202-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,050	m3

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.3. Fundamenty
	Data : 2013-06-10	 Str: 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
		zwykłego C25/30, o szerokości: do 0,6 m
	 
	F1:	23.5 * 0.6 * 0.4 =	5,64
	F2:	7.1 * 0.24 * 0.24 =	0,41
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  6,050	m3

	 
	59	KNR 202-0282-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	84,000	gniazdo
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Gniazda do śrub kotwiących w fundamentach pod maszyny, głębokość gniazd: do 0,5 m
	 
		21 * 4 =	84,000
	 
	Razem   =	  84,000	gniazdo

	 
	60	KNR 202-0283-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	5,570	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe wykonane przy użyciu pompy do betonu na
		samochodzie, o objętości: do 0,6 m3
	 
	PF1:	0.72 * 0.92 * 0.3 =	0,20
	PF2:	0.85 * 0.55 * 0.3 =	0,14
	PF3:	0.5 * 0.6 * 2 * 0.3 =	0,18
	PF4:	1.8 * 0.65 * 0.3 * 4 =	1,40
	PF5:	0.7 * 1.3 * 0.3 =	0,27
	PF6:	1.4 * 0.7 * 0.3 =	0,29
	PF7:	1.3 * 0.77 * 0.3 =	0,30
	PF8:	2.26 * 0.7 * 0.3 =	0,47
	PF9:	1.3 * 0.9 * 0.3 =	0,35
	PF10:	1.4 * 0.9 * 0.3 =	0,38
	PF11:	1.9 * 1 * 0.3 =	0,57
	PF12:	0.4 * 0.6 * 0.3 * 2 =	0,14
	PF13:	0.8 * 1.1 * 0.3 =	0,26
	PF14:	0.6 * 0.7 * 0.3 =	0,13
	PF15:	1.11 * 1.2 * 0.3 =	0,40
	Pf16:	0.6 * 0.5 * 0.3 =	0,09
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  5,570	m3

	 
	61	202-0290-01-01	72,940	m2
		Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów maszyn  - siatka zbrojeniowe Q513
	 
	PF1:	0.72 * 0.92 * 2 * 2 =	2,650
	PF2:	0.85 * 0.55 * 2 * 2 =	1,870
	PF3:	0.5 * 0.6 * 2 * 2 * 2 =	2,400
	PF4:	1.8 * 0.65 * 2 * 4 * 2 =	18,720
	PF5:	0.7 * 1.3 * 2 * 2 =	3,640
	PF6:	1.4 * 0.7 * 2 * 2 =	3,920
	PF7:	1.3 * 0.77 * 2 * 2 =	4,004
	PF8:	2.26 * 0.7 * 2 * 2 =	6,328
	PF9:	1.3 * 0.9 * 2 * 2 =	4,680
	PF10:	1.4 * 0.9 * 2 * 2 =	5,040
	PF11:	1.9 * 1 * 2 * 2 =	7,600
	PF12:	0.4 * 0.6 * 2 * 2 =	0,960
	PF13:	0.8 * 1.1 * 2 * 2 =	3,520

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.3. Fundamenty
	Data : 2013-06-10	 Str: 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	PF14:	0.6 * 0.7 * 2 * 2 =	1,680
	PF15:	1.11 * 1.2 * 2 * 2 =	5,328
	PF16:	0.6 * 0.5 * 2 =	0,600
	 
	Razem   =	  72,940	m2

	 
	62	KNR 202-0290-06-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,432	t
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny prętami stalowymi okrągłymi
		żebrowanymi o średnicy: 8 do 14 mm
	 
	Stal 34GS AIII, St)S A0
	stopy:
	(14.7 + 11.3 + 6.6 * 2 + 27.9 * 4 + 20.8 + 22.4 + 23.4 + 36.8 + 27 + 29.1 + 44.2 + 5.2 * 2 + 20.1 + 9.4 + 30.7 + 6.6) / 1000 =	0,432
	 
	Razem   =	  0,432	t

	 
	63	KNR 202-0101-06-00 WACETOB Warszawa	4,400	m3
		Ściany podziemia z bloczków betonowych na zaprawie: cementowej
	 
	F1:	23.5 * 0.24 * 0.6 =	3,38
	F2:	7.1 * 0.24 * 0.6 =	1,02
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  4,400	m3

	 
	 
	1.4	Izolacje specjalne - hydroizolacja ścian podziemia		
	 
	64	KNNR 001-0209-01-00 MRRiB	507,260	m3
		[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,15 m3 /grunt kat.
		I-II/
	 
	Część A:	(0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 24.98 + (0.8 + 0.5 * 1.8) * 1.35 * 40.82 =	128,65
	Część B:	(0.8 + 0.5 * 1.8) * 1.35 * 7.06 + (0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 26.86 =	53,81
	Częśc C:	(0.8 + 0.5 * 1.8) * 2.67 * 43.48 =	197,36
	Część D:	(0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 32.25 =	45,15
	Część E:	(0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 58.78 =	82,29
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  507,260	m3

	 
	65	ZAŁ.1 - KNNR 001-0214-01-00 MRRiB	474,900	m3
		[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]		
		Zasypanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.I-II, z
		zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm
	 
	Część A:	(0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 24.98 + (0.8 + 0.5 * 1.8) * 1.35 * 40.82 =	128,65
	Część B:	(0.8 + 0.5 * 1.8) * 1.35 * 7.06 + (0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 26.86 =	53,81
	Częśc C:	(0.8 + 0.5 * 1.8) * 2.67 * 43.48 =	197,36
	Część D:	(0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 32.25 =	45,15
	Część E:	(0.8 + 0.5 * 1.2) * 1 * 58.78 =	82,29
		- 24.98 * 1 * 0.1 =	-  2,50
		- 40.82 * 1.35 * 0.1 =	-  5,51
		- 7.06 * 1.35 * 0.1 =	-  0,95
		- 26.86 * 1 * 0.1 =	-  2,69
		- 43.48 * 2.67 * 0.1 =	-  11,61

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.4. Izolacje specjalne - hydroizolacja ścian podziemia
	Data : 2013-06-10	 Str: 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		- 32.25 * 1 * 0.1 =	-  3,22
		- 58.78 * 1 * 0.1 =	-  5,88
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  474,900	m3

	 
	66	KNR 401-0619-01-00 WACETOB Warszawa	323,600	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Odgrzybianie łatwo dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni
		odgrzybiania: do 2,0 m2
	 
		24.98 * 1 =	24,980
		40.82 * 1.35 =	55,107
		7.06 * 1.35 =	9,531
		26.86 * 1 =	26,860
		43.48 * 2.67 =	116,092
		32.25 * 1 =	32,250
		58.78 * 1 =	58,780
	 
	Razem   =	  323,600	m2

	 
	67	KNNR 003-1401-01-00 WACETOB Warszawa	760,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]		
		Izolowanie ścian kwasem krzemowym  - mechaniczne wiercenie otworu o średnicy do 25 mm (głębokości 3/4 grubości
		ściany)
	 
		24.98 / 0.3 =	83
		40.82 / 0.3 =	136
		7.06 / 03 =	2
		26.86 / 0.3 =	90
		43.48 / 0.3 =	145
		32.25 / 0.3 =	108
		58.78 / 0.3 =	196
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =	  760,000	szt

	 
	68	KNNR 003-1401-02-00 WACETOB Warszawa	234,230	m
		[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]		
		Izolowanie ścian kwasem krzemowym - wypełnienie otworów papką krzemową (przy 3 otworach na 1,0 m)
	 
		24.98 =	24,980
		40.82 =	40,820
		7.06 =	7,060
		26.86 =	26,860
		43.48 =	43,480
		32.25 =	32,250
		58.78 =	58,780
	 
	Razem   =	  234,230	m

	 
	69	KNNR 003-1401-04-00 WACETOB Warszawa	234,230	m
		[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]		
		Izolowanie ścian kwasem krzemowym - zabezpieczenie miejsc zaizolowanych zaprawą cementową

	70	KNR 202-2601-02-00 WACETOB Warszawa	406,910	m2
		Docieplenie ścian pełnych z otworami, płytami styropianowymi np. EPS-70-040 FASADA gr 10 cm z przyklejeniem

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.4. Izolacje specjalne - hydroizolacja ścian podziemia
	Data : 2013-06-10	 Str: 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		styropianu.
	 
	Ściany podziemia
		24.98 * 1.3 =	32,47
		40.82 * 1.65 =	67,35
		7.06 * 1.65 =	11,65
		26.86 * 1.3 =	34,92
		43.48 * 3.27 =	142,18
		32.25 * 1.3 =	41,93
		58.78 * 1.3 =	76,41
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  406,910	m2

	 
	71	202-0603-01-01	406,910	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe - warstwa gruntująca Asfalbit ( asfaltowo- lateksowa) - pod
		Cemizol 2EN oraz gr 4 mm Styrbit 2000.

	72	202-0606-03-01	323,600	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubełkowej - pionowe.

	 
	1.5	Konstrukcja ścian nadziemia		
	 
	73	KNR 202-0604-03-20 WACETOB Warszawa	2,570	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża
		emulsją asfaltową, pierwsza warstwa z papy: asfaltowej na tekturze
	 
	piwnica:	(1.61 + 0.88 + 3.64 + 2.45) * 0.3 =	2,57
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  2,570	m2

	 
	74	KNR 202-0604-06-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,570	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na zimno, każda następna warstwa z
		papy: asfaltowej na osnowie z taśmy lub folii alum.

	75	KNR 901-0104-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań	48,480	m2
		[ Wydanie - Poznań 2000 r. ]		
		Ściany wewnętrzne z bloków np. SILKA M o wysokości do 4,5 m, klasy 20MPa na zaprawie np. Silka FIX 12.
	 
	piwnica:	(1.61 + 0.88 + 3.64 + 2.45) * 2.5 =	21,450
	parter:	(1.3 + 3.2) * 3.3 =	14,850
	dach:	20.3 * 2 * 0.3 =	12,180
	 
	Razem   =	  48,480	m2

	 
	76	KNR 202-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt
		Otwory /bez nadproży/, w ścianach o grubości 1 cegły z cegieł pojedyńczych, bloczków i pustaków: na drzwi, drzwi
		balkonowe i wrota

	77	KNR 401-0303-02-00 WACETOB Warszawa	12,910	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na
		zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszonego

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.5. Konstrukcja ścian nadziemia
	Data : 2013-06-10	 Str: 14
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		0.7 * 3.3 =	2,310
		0.9 * 2 * 2 + 0.8 * 2 * 2 =	6,800
		0.3 * 2 =	0,600
		1.6 * 2 =	3,200
	 
	Razem   =	  12,910	m2

	 
	78	KNR 401-0304-01-00 WACETOB Warszawa	3,290	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na
		zaprawie cementowo-wapiennej, przy użyciu wapna suchogaszonego
	 
		1.3 * 3.3 * 0.25 - 0.9 * 2 * 0.25 =	0,62
		0.9 * 0.53 * 1.39 =	0,66
		0.31 * 1 * 2 =	0,62
		0.55 * 0.9 * 2 + 0.8 * 2 * 0.25 =	1,39
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  3,290	m3

	 
	79	KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,800	m
		Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	 
	N150:	1.7 * 2 * 2 =	6,800
	 
	Razem   =	  6,800	m

	 
	80	KNR 401-0313-02-01 IGM Warszawa	5,950	m3
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Przesklepienia otworów cegłą bud. pełną kl.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem koniecznych
		stemplowań i deskowań: z wykuciem bruzd dla belek
	 
		17 * 1.4 * 0.25 =	5,950
	 
	Razem   =	  5,950	m3

	 
	81	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa	52,000	m
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu: do I NP 180 mm
	 
	N1 - Dwut. 160:	(1.3 * 2 * 9) + (1.3 * 2 * 6) + (1.3 * 2 * 3) =	46,800
	N2 - Dwut.160:	1.3 =	1,300
	N3 - Dwut 160:	1.3 * 3 =	3,900
	 
	Razem   =	  52,000	m

	 
	82	KNR 401-0313-06-00 IGM Warszawa	44,200	m
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Obmurowanie, jako oddzielna robota, końców belek stalowych o profilu: do I NP 180 mm
	 
		17 * 1.3 * 2 =	44,200
	 
	Razem   =	  44,200	m

	 

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.6. Konstrukcja stropów i stropodachów
	Data : 2013-06-10	 Str: 15
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1.6	Konstrukcja stropów i stropodachów		
	 
	83	KNKRB 003-0401-03-00 WACETOB Warszawa	320,230	m2
		[ Wyd.WACETOB W-wa 1991 r. ]		
		Całkowita wymiana belek stropowych na nowe ( w stropach drewnianych) z likwidacją istniejących naświetli stalowych.
	 
		48.52 * 6.60 =	320,23
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  320,230	m2

	 
	84	KNR 021-4005-01-00 IGM Warszawa	375,340	m
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]		
		Stropy drewniane - belki stropowe o szerokości: do 160 mm
	 
		3.83 * 98 =	375,340
	 
	Razem   =	  375,340	m

	 
	85	KNR 021-4005-08-00 IGM Warszawa	24,960	m
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]		
		Stropy drewniane  - belki czołowe o szerokości: do 160 mm
	 
		1.04 * 24 =	24,960
	 
	Razem   =	  24,960	m

	 
	86	Pozycja	196,000	kpl
		Montaż wspornika belki 200x80 na kotwy np. Hilti
	 
		98 * 2 =	196,000
	 
	Razem   =	  196,000	kpl

	 
	87	KNR 021-4007-03-20 IGM Warszawa	320,230	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]		
		Ślepa podłoga z płyt np. OSB wodoodpornycho grubości: 25 mm

	88	KNR 030-0221-01-00 IGM Warszawa	18,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe typu np. Poroterm 15/50 o rozpiętości: 2,40 - 3,90 m /dł.pustaków 20 cm/
	 
		2.25 * (16 * 0.5) =	18,000
	 
	Razem   =	  18,000	m2

	 
	89	KNR 202-0212-12-00 WACETOB Warszawa	1,181	m3
		Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych o szerokości 24 cm z betonu C20/25 - zwieńczenie stropów.
	 
		(2.25 * 2 + 8 * 2) * 0.24 * 0.24 =	1,181
	 
	Razem   =	  1,181	m3

	 
	90	KNR 202-0242-01-00 WACETOB Warszawa	0,609	m3

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.6. Konstrukcja stropów i stropodachów
	Data : 2013-06-10	 Str: 16
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Belki, podciągi  w deskowaniu np.  U-Form wykonane z betonu C20/25 wg wariantu I -przy użyciu pomp o stosunku
		długości deskowanego obwodu do przekroju belki: do 8
	 
	Poz. 4i 6:	(0.24 * 2 + 3.9) * 0.24 * 0.3 =	0,315
		(0.24 * 2 + 3.6) * 0.24 * 0.3 =	0,294
	 
	Razem   =	  0,609	m3

	 
	91	KNR 202-0259-02-20 WACETOB Warszawa	0,089	t
		Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi
		żebrowanymi o średnicy: 16 mm
	 
		(36.1 + 53.2) / 1000 =	0,089
	 
	Razem   =	  0,089	t

	 
	92	KNR 401-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	21,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 20 cm do 30 cm
	 
	fi 170:	15 =	15,000
	22/22:	6 =	6,000
	 
	Razem   =	  21,000	szt

	 
	93	KNR 401-0206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	21,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zabetonowanie w stropach i ścianach otworów o powierzchni do 0,1 m2 i głębokości: do 10 cm

	 
	1.7	Konstrukcja schodów		
	 
	94	KNR 401-0210-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	37,200	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykucie w elementach z betonu żwirowego bruzd poziomych lub pionowych, o przekroju: ponad 0,023 m2 do 0,040
		m2
	 
		4.6 * 2 + 1.2 + 3.3 * 4 + 4.2 + 3.8 + 2.8 + 2.8 =	37,200
	 
	Razem   =	  37,200	m

	 
	95	KNR 202-0218-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,410	m3
		Stopnie betonowe schodów zewnętrznych i wewnętrznych z betonu zwykłego B-15, na gotowym podłożu, wykonane
		przy użyciu pompy do betonu na samochodzie
	 
	Podest wejściowy:	0.35 * 2 * 3.9 * 0.15 =	0,41
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  0,410	m3

	 
	96	KNR 202-0218-05-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa	39,190	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Schody żelbetowe wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego B-15: zabiegowe na
		płycie lub belkach policzk.pł.gr.8 cm
	 
	Poz. 1:	3.39 * 2.7 =	9,15

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.7. Konstrukcja schodów
	Data : 2013-06-10	 Str: 17
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Poz. 2:	(1.55 + 0.84 + 2.46 + 0.15) * 1.33 =	6,65
	Poz. 3:	(2.08 + 1.5 + 3.02) * 1.3 =	8,58
	Poz. 5:	2.67 * 1.2 + 1.54 * 1.2 + 1.2 * 2.67 =	8,26
	Poz. 7:	(1.93 + 0.54 + 1.5) * 1.65 =	6,55
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  39,190	m2

	 
	97	KNR 202-0218-06-00	313,520	m2
		Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 8,00000    ( 39,190 m2 * 8,00000 =   313,520 m2 )

	98	KNR 202-0218-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,880	m3
		Belki podestowe i kotwiące przy schodach żelbetowych
	 
		1.3 * 0.24 * 0.55 + 1.3 * 0.24 * 0.24 =	0,25
		2.7 * 0.7 * 0.25 =	0,47
		1.2 * 0.55 * 0.24 =	0,16
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  0,880	m3

	 
	99	KNR 202-0259-02-20 WACETOB Warszawa	1,535	t
		Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi
		żebrowanymi o średnicy: 12 do 14 mm
	 
		479.3 / 1000 =	0,479
		367.3 / 1000 =	0,367
		408.6 / 1000 =	0,409
		279.7 / 1000 =	0,280
	 
	Razem   =	  1,535	t

	 
	 
	1.8	Dżwig osobowy		
	 
	100	KNR 202-0206-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,230	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Ściany betonowe grubości 20 cm, proste o wysokości do 3,0 m wykonane przy użyciu pompy do betonu na
		samochodzie
	 
		(0.88 + 1.61) * 2.5 =	6,23
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  6,230	m2

	 
	101	KNR 202-0206-05-00	6,230	m2
		Dodatek lub potrącenie do ścian betonowych grubości 20 cm za każdy 1 cm różnicy grubości

	102	202-0603-01-01	12,450	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe - warstwa gruntująca np. Asfalbit ( asfaltowo- lateksowa) -
		pod Cemizol 2EN oraz gr 4 mm Styrbit 2000.
	 
		(1.61 * 2 + 0.88 * 2) * 2.5 =	12,450
	 
	Razem   =	  12,450	m2

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.8. Dżwig osobowy
	Data : 2013-06-10	 Str: 18
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	103	KNR 401-0105-02-00 WACETOB Warszawa	3,540	m3
		Zasypanie fundamentów z zewnątrz z jednym przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, w
		gruncie: kat. III
	 
		1.61 * 0.88 * 2.5 =	3,54
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  3,540	m3

	 
	104	KNR 733-0103-03-00 IGM Warszawa	1,000	kpl
		[ Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 1998 r. ]		
		Dźwigi osobowe - platforma pionowa np.E07

	105	Pozycja	1,000	kpl
		Dostawa materiałów: Dżwig osobowy hydrauliczny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( 1100x1400x2170 mm)
		ze szkła bezpiecznego.

	106	Pozycja	1,000	kpl
		Dostawa konstrukcji stalowej samonośnej wraz z obudową szybu windy z oszkleniem szkłem bezpiecznym na rotulach
		z montażem.

	107	KNR 733-0108-05-00 IGM Warszawa	1,000	kpl
		[ Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 1998 r. ]		
		Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów: towar.,towar-os.,os.do 1000 kg,do 4 prz.,1 m/s

	108	KNR 733-0101-01-00 IGM Warszawa	1,000	kpl
		[ Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 1998 r. ]		
		Dźwigi małe o nośności do 100 kg i o wysokości kondygnacji 3,20 m - platforma schodowa.

	109	Pozycja	1,000	kpl
		Dostawa materiałów: platforma schodowa np. Vimec v64

	110	KNR 733-0108-03-00 IGM Warszawa	2,000	kpl
		[ Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 1998 r. ]		
		Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów: towar.,towar-os.,os.do 500 kg,1 m/s

	111	KNR 734-0117-01-00 IGM Warszawa	1,460	m2
		[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1999 r. ]		
		Roboty pomocnicze - montaż konstrukcji: montaż konstrukcji podłogi betonowej w podszybiu
	 
		1.66 * 0.88 =	1,46
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  1,460	m2

	 
	 
	1.9	Konstrukcja dachu		
	 
	112	KNR 202-0406-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	5,800	m3
		Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - pas nadrynnowy o długości do 3 m i przekroju
		poprzecznym drewna: do 400 cm2
	 
	pasy nadrynnowe:	0.2 * 0.2 * ( 16.94 * 2 + 17.6 * 2 + 13 + 3.4 + 17.2 * 2 + 12.5 * 2) =	5,80

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.9. Konstrukcja dachu
	Data : 2013-06-10	 Str: 19
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  5,800	m3

	 
	113	KNR 401-0631-01-10 WACETOB Warszawa	373,630	m2
		Impregnacja ogniochronna np. Uniepal-Drew elementów drewnianych

	 
	1.10	Pokrycia dachowe		
	 
	114	KNR 401-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,160	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Przemurowanie kominów z cegły klinkierowej na zaprawie systemowej, o objętości w jednym miejscu: do 0,5 m3.
	 
		1.8 * 0.44 * 0.8 * 2 =	1,27
		1.32 * 0.44 * 0.8 =	0,46
		1.08 * 0.44 * 0.8 =	0,38
		0.64 * 0.44 * 0.8 * 2 =	0,45
		0.42 * 0.42 * 0.8 * 4 =	0,56
		1.4 * 0.44 * 0.8 =	0,49
		0.9 * 0.44 * 0.8 =	0,32
		0.64 * 0.44 * 0.8 =	0,23
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  4,160	m3

	 
	115	KNR 401-0310-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	40,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Sprawdzenie i odgruzowanie przewodów: wykucie otworów

	116	KNR 401-0519-03-00 WACETOB Warszawa	1 413,100	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwukrotne pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego
		krycia grubości 5,7 mm
	 
	Obiekt A:	10.15 * 2 * 16.94 =	343,9
	Obiekt B:	17.6 * 9.6 + 5.7 * 3.4 + 9.6 * 5.72 * 2 =	298,2
	Obiekt D:	9.74 * 17.2 =	167,5
	Obiekt E:	12.15 * 49.67 =	603,5
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =	 1 413,100	m2

	 
	117	KNR 401-0519-04-10 WACETOB Warszawa	86,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm

	118	KNR 022-0528-01-00 IGM Warszawa	135,940	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Renowacja starych dachów krytych papą, przy użyciu papy termozgrzewalnej np. DKD - renowacja podłoża
	 
	Obiekt C:	9.46 * 14.37 =	135,940
	 
	Razem   =	  135,940	m2

	 
	119	KNR 022-0528-02-00 IGM Warszawa	135,940	m2
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Renowacja starych dachów krytych papą, przy użyciu papy termozgrzewalnej np. DKD - krycie dachów papą

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.10. Pokrycia dachowe
	Data : 2013-06-10	 Str: 20
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		termozgrzewalną DKD

	120	KNR 022-0529-06-00 IGM Warszawa	27,620	m
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej np. DKD - kominów
	 
	Obróbki kominów:	(1.8 * 6 + 0.48 * 6 + (0.64 * 2 + 0.42 * 2) * 2 + (1.5 + 0.42) * 2 + (0.6 + 0.9 + 0.42 * 2) * 2 + 1.18) =	27,62
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  27,620	m

	 
	121	KNR 022-0529-04-00 IGM Warszawa	131,500	m
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej np. DKD - murów ogniowych /pas papy o szer. 30 cm/
	 
		20.3 * 2 + 9.6 + 9.74 + 12.15 + 9.74 + 49.67 =	131,500
	 
	Razem   =	  131,500	m

	 
	122	KNR 022-0529-03-00 IGM Warszawa	89,600	m
		[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]		
		Obróbki dachowe z papy termozgrzewalnej np. DKD - włazów dachowych
	 
		0.8 * 4 * 8 + 1 * 4 * 16 =	89,600
	 
	Razem   =	  89,600	m

	 
	123	KNR 202-0514-03-00 WACETOB Warszawa	135,710	m2
		Obrobienie krawędzi  z blachy tytano-cynk grub. 0,50 mm
	 
	Pas nadrynnowy:	(16.94 * 2 + 17.6 * 2 + 17.2 * 2 + 3.4 + 5.7 + 12.15 + 14.37 * 2) * 0.25 =	38,37
	Styki ścian:	20.3 * 2 * 0.25 + 20.3 * 0.3 * 29.6 * 0.25 + 5.7 * 0.25 + 9.74 * 0.25 + 12.15 * 0.25 + 0.57 * 49.67 =	90,43
	Obróbki kominów:	(1.8 * 6 + 0.48 * 6 + (0.64 * 2 + 0.42 * 2) * 2 + (1.5 + 0.42) * 2 + (0.6 + 0.9 + 0.42 * 2) * 2 + 1.18) * 0.25 =	6,91
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  135,710	m2

	 
	124	KNR 202-0515-06-00 WACETOB Warszawa	5,000	szt
		Wywiewki wentylacyjne i kanalizacyjne ceramiczne długości 0,6 m i średnicy 20 cm z podkładem, kołnierzem i
		kołpakiem.

	125	KNR 202-0519-02-00 WACETOB Warszawa	135,870	m
		Rynny dachowe półokrągłe, z blachy tytano-cynk grub. 0,60 mm, o średnicy: 15 cm
	 
		16.96 * 2 + 17.7 + 3.4 + 22.3 + 13.1 + 17.2 + 16.1 + 12.15 =	135,870
	 
	Razem   =	  135,870	m

	 
	126	KNR 202-0510-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	102,750	m
		Rury spustowe okrągłe z blachy tytano-cynk grubości 0,55 mm, o średnicy: 15 cm
	 
		7.3 * 4 =	29,200
		6.4 * 4 =	25,600
		2.6 * 2 =	5,200
		3.05 * 2 =	6,100
		0.87 * 2 =	1,740

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.10. Pokrycia dachowe
	Data : 2013-06-10	 Str: 21
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		7.7 * 4 =	30,800
		4.11 =	4,110
	 
	Razem   =	  102,750	m

	 
	127	KNR 202-0519-08-00 WACETOB Warszawa	20,000	szt
		Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z blachy tytano-cynk grub. 0,60 mm
	 
	Rd100:	20 =	20,000
	 
	Razem   =	  20,000	szt

	 
	128	KNR 217-0144-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	15,000	szt
		Wywietrzniki dachowe, kołowe, typu A, o średnicy: 160 mm

	129	KNR 202-1017-01-00 WACETOB Warszawa	24,000	szt
		Świetliki dachowe systemowe np.Velux CFP0073 o powierzchni: do 1,0 m2
	 
	100100:	18 =	18,000
	080080:	6 =	6,000
	 
	Razem   =	  24,000	szt

	 
	 
	1.11	Ścianki działowe		
	 
	130	KNR 901-0105-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań	74,720	m2
		Ściany działowe z bloków np.SILKA M o wysokości do 4,5 m, przy zastosowaniu bloków: M15
	 
	Parter:	3.14 * 3.3 - (1 * 2) =	8,36
		(3.2 + 1.5) * 3.3 - (0.9 * 2 * 2) =	11,91
	pietro:	5.75 * 3.2 + 2.92 * 3.2 =	27,74
		2.93 * 3.2 =	9,38
		(2.86 + 2.53 + 1.15) * 3.2 - 0.9 * 2 * 2 =	17,33
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  74,720	m2

	 
	131	KNR 901-0105-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań	90,390	m2
		Ściany działowe z bloków np. SILKA M o wysokości do 4,5 m, przy zastosowaniu bloków: M8
	 
	parter:	(2.4 + 5.75 + 1.4 * 2 + 2.5) * 3.3 - (0.9 * 2 * 2) =	40,79
		2.45 * 3.3 - 1 * 2 =	6,09
		(1.15 + 0.9) * 3.3 - 0.9 * 2 =	4,97
		1.99 * 3.3 - 0.9 * 2 =	4,77
		(1.15 * 2 + 1.58) * 3.3 - 0.9 * 2 =	11,00
		(2.55 + 1.15) * 3.3 - 0.9 * 2 =	10,41
	pietro:	2.6 * 3.2 - 0.9 * 2 =	6,52
		2.45 * 3.2 - 1 * 2 =	5,84
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  90,390	m2

	 
	132	KNR 202-1029-01-10 WACETOB Warszawa	44,510	m2
		Ścianki i przegrody płytowe, pełne składane z elementów systemowych  wraz ze skrzydłami drzwiowymi.
	 
		(2.2 + 1.15 * 2) * 2.2 =	9,90

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.11. Ścianki działowe
	Data : 2013-06-10	 Str: 22
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		1.15 * 5 * 2.2 =	12,65
		(3.18 + 1.15 * 2) * 2.2 =	12,06
		(2.2 + 1.15 * 2) * 2.2 =	9,90
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  44,510	m2

	 
	 
	1.12	Tynki i okładziny wewnętrzne		
	 
	133	KNR 401-0707-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	550,300	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, na stykach ścian z cegły lub betonu z ościeżnicami,
		opaskami, listwami i cokołami podłogowymi, przy użyciu ciasta wapiennego
	 
		2.1 * 2 + 1.6 * 19 =	34,600
		1.6 * 2 + 1.6  * 10 =	19,200
		1.4 + 2.1 * 2 * 17 =	72,800
		1.4 * 2 + 1.4  * 13 =	21,000
		1.4 * 2 + 1 * 4 =	6,800
		2.1 + 1.6 * 2  * 9 =	30,900
		0.8 * 2 + 1 * 11 =	12,600
		2.2 * 2 + 1.5 * 2 =	7,400
		(2 * 2 + 1) * 69 =	345,000
	 
	Razem   =	  550,300	m

	 
	134	KNR 401-0706-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	56,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III na stropach, w miejscach po przebiciach zamurowanych cegłami lub
		zabetonowanych, przy pow.otynkowania ponad 0,10 do 0,25m2 - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej, przy użyciu
		ciasta wap.

	135	KNR 401-0710-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 230,920	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych
		z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu ciasta
		wapiennego
	 
	uzupełnienia ścian:	280 =	280,000
	na styku z posadzką:	950.92 =	950,920
	 
	Razem   =	 1 230,920	m2

	 
	136	KNR 401-0710-13-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	120,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych, kat.II, z zaprawy cem.-wap.na stropach płaskich,belkach,
		podciągach,(z cegieł lub pustaków ceramicznych), przy powierzchni otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy
		użyciu ciasta wapiennego

	137	KNR 202-0801-02-10 WACETOB Warszawa	798,220	m2
		Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane mechanicznie przy użyciu wibrosita z mieszalnikiem i pompy do zapraw,
		tynki: kat.III
	 
	ścianki działowe:	(74.72 + 90.39) * 2 =	330,22
	ściany nośne:	48.48 * 2 + 10.4 * 3 * 2 * 6 =	471,36

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.12. Tynki i okładziny wewnętrzne
	Data : 2013-06-10	 Str: 23
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	minus otwory:	- (0.8 * 1.05 * 4) =	-  3,36
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  798,220	m2

	 
	138	KNR 202-0801-04-10 WACETOB Warszawa	210,840	m2
		Tynki zwykłe na stropach i podciągach, wykonane mechanicznie przy użyciu wibrosita z mieszalnikiem i pompy do
		zapraw, tynki: kat.III
	 
		210.84 =	210,840
	 
	Razem   =	  210,840	m2

	 
	139	KNR 202-0826-02-00 WACETOB Warszawa	30,030	m2
		Tynki zwykłe na biegach klatek schodowych: kat. III
	 
		7.5 * 1.3 + 4 * 1.3 + 6.8 * 1.3 + 1.3 * 4.8 =	30,03
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  30,030	m2

	 
	140	KNR 202-0830-03-00 WACETOB Warszawa	5 335,720	m2
		Gładź gipsowa na ścianach i sufitach na podkładzie z tynku cementowo-wapiennego: jednowarstwowa
	 
	ŚCIANY:	4070.85 - 436.72 =	3 634,130
	SUFITY:	1701.59 =	1 701,590
	 
	Razem   =	 5 335,720	m2

	 
	141	401-0407-04-01	1 203,896	m2
		Okładziny ścian i sufitu płytami np. Ecophon z wykonaniem rusztu metalowego oraz pomalowaniem dwukrotnym farba
		akrylową zmywarną.
	 
	Pom nr 130,131,132,133,135:	(11.78 + 9.08) * 2 * 4.25 + (11.78 * 9.08) =	284,272
		(6.86 + 9.08) * 2 * 4.25 + (6.86 * 9.08) =	197,779
		(4.93 + 9.08) * 2 * 4.25 + (4.93 * 9.08) =	163,849
		(12 + 9.08) * 2 * 4.25 + (12 * 9.08) =	288,140
		(11.76 + 11.74) * 2 * 4.25 + (11.76 * 11.76) =	338,048
		- (1.46 * 2.2) * 16 =	-  51,392
		- (1.4 * 2 * 6) =	-  16,800
	 
	Razem   =	 1 203,896	m2

	 
	142	KNR 202-1105-03-00 WACETOB Warszawa	436,720	m2
		Warstwy wyrównawcze i wygładzające ścian - powlekanie folią w płynie np.Super flex
	 
		436.72 =	436,720
	 
	Razem   =	  436,720	m2

	 
	143	KNR 202-0829-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	436,720	m2
		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej
	 
		(3.73 * 2 + 2.4 * 4 + 1.95 * 2) * 2.2 =	46,11
		(2.5 * 2 + 1.4 * 4) * 2.2 =	23,32
		(1.72 * 2 + 3.05 * 2 + 2.45 * 4) * 2.2 =	42,55
		(8.1 * 2 + 3.14 * 2 + 1.15 * 4) * 2.2 =	59,58

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.12. Tynki i okładziny wewnętrzne
	Data : 2013-06-10	 Str: 24
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		(3.18 * 2 + 2.57 * 2 + 2.36 * 2) * 2.2 =	35,68
		(5.6 * 2 + 2.55 * 4 + 1.1 * 2) * 2.2 =	51,92
		(3.3 * 2 + 1.5 * 4) * 2.2 =	27,72
		1.2 * 1.5 * 15 =	27,00
		(5.7 * 2 + 2.6 * 4) * 2.2 =	47,96
		(1.72 * 2 + 3.05 * 2 + 2.45 * 4) * 2.2 =	42,55
		(3 * 2 + 1.15 * 4) * 2.2 =	23,32
		(4.6 * 2 + 2.86 * 4 + 1.15 * 3 + 2.14 * 2) * 2.2 =	62,41
		- 1 * 2 * 6 =	-  12,00
		- 0.9 * 2 * 23 =	-  41,40
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  436,720	m2

	 
	144	KNR 202-0829-06-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa	436,720	m2
		Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm, ze smarowaniem tylko podłoża lub płytek klejem: np.
		"Ceresit CM11", z użyciem płytek jasnych
	 
		436.72 =	436,72
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  436,720	m2

	 
	 
	1.13	Stolarka drzwiowa		
	 
	145	KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa	32,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Drzwi aluminiowe z ościeżnicą (D1,D4): dwuskrzydłowe, oszklone szkłem bezpiecznym z zamkiem kulkowym,
		antypaniczne.
	 
		1.4 * 2 * 10 =	28,000
		1 * 2 * 2 =	4,000
	 
	Razem   =	  32,000	m2

	 
	146	KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa	2,800	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Drzwi aluminiowe z ościeżnicą (D8): wachadłowe, oszklone szkłem bezpiecznym z zamkiem kulkowym, antypaniczne.
	 
		1.4 * 2 =	2,800
	 
	Razem   =	  2,800	m2

	 
	147	KNR 202-1040-02-00 WACETOB Warszawa	2,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Drzwi aluminiowe z ościeżnicą (D9): przesuwne, oszklone szkłem bezpiecznym z zamkiem kulkowym, antypaniczne.
	 
		1 * 2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	m2

	 
	148	202-1020-01-01	36,000	m2
		Drzwi D2, skrzydła drzwiowe  stalowe malowane proszkowo z zamkiem drzwi klasy EI30
	 
		0.9 * 2 * 20 =	36,000
	 
	Razem   =	  36,000	m2

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.13. Stolarka drzwiowa
	Data : 2013-06-10	 Str: 25
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	149	202-1020-01-01	11,200	m2
		Drzwi D3, skrzydła drzwiowe  stalowe oszklone szkło bezpieczne, p.pożarowe E60, malowane proszkowo z ościeżnicą
		z zamkiem i z samozamykaczem.
	 
		1.4 * 2 * 4 =	11,200
	 
	Razem   =	  11,200	m2

	 
	150	KNR 202-1021-01-10 WACETOB Warszawa	5,400	m2
		Skrzydła drzwiowe D4  pełne stalowe malowane proszkowo wzmocnione z zamkiem.
	 
		0.9 * 2 * 3 =	5,400
	 
	Razem   =	  5,400	m2

	 
	151	KNR 202-1022-03-00 WACETOB Warszawa	8,000	m2
		Skrzydła drzwiowe D5 drewniane z zamkiem i  samozamykaczem.
	 
		1 * 2 * 4 =	8,000
	 
	Razem   =	  8,000	m2

	 
	152	KNR 202-1022-03-00 WACETOB Warszawa	51,600	m2
		Skrzydła drzwiowe D6 drewniane z zamkiem WC i kratka wentylacyjną  i  samozamykaczem.
	 
		0.9 * 2 * 22 =	39,600
		1 * 2 * 6 =	12,000
	 
	Razem   =	  51,600	m2

	 
	153	KNR 202-1025-03-00 WACETOB Warszawa	57,000	szt
		Montaż z regulacją ościeżnic systemowych do drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
	 
		20 + 3 + 2 + 4 + 22 + 6 =	57,000
	 
	Razem   =	  57,000	szt

	 
	154	KNR 202-1029-01-00 WACETOB Warszawa	31,020	m2
		Ścianki i przegrody  płytowe, pełne z płyty laminowanej gr 3 cm w WC wraz ze skrzydłami drzwiowymi.
	 
		(1.1 * 6 + 1.5 * 5) * 2.2 =	31,020
	 
	Razem   =	  31,020	m2

	 
	155	KNR 202-1040-05-00 WACETOB Warszawa	66,210	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ścianki aluminiowe wraz ze skrzydłem drzwiowym z okuciami oszklone szkłem bezpiecznym systemu ALUPROF
	 
		3.08 * 2.45 =	7,55
		9.08 * 4.25 =	38,59
		2.21 * 9.08 =	20,07
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  66,210	m2

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.13. Stolarka drzwiowa
	Data : 2013-06-10	 Str: 26
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	 
	1.14	Podłoża, posadzki, podłogi		
	 
	156	KNR 401-0106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	47,980	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku przy istniejacych fundamentach, bez
		względu na głębokość i kategorię gruntu
	 
	piwnica docieplenie:	1.7 * 11.29 * 2.5 =	47,98
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  47,980	m3

	 
	157	KNR 401-0106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	45,160	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zasypanie wykopów wewnątrz budynku ziemią z ukopów, z ręcznym ubijaniem warstwami o grubości 15 cm
	 
		47.98 - 11.29 * 2.5 * 0.1 =	45,16
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  45,160	m3

	 
	158	KNR 401-0105-04-00	45,160	m3
		Dodatek do wykonania lub zasypania wykopów, za odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10 m:
		w gruncie kat. I-II

	159	KNR 202-1103-01-00 WACETOB Warszawa	320,670	m3
		Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej: na podłożu
		gruntowym, z pospółki
	 
	Pos. parteru na gruncie:	629.45 * 0.35 =	220,31
	pos. piwnic:	286.75 * 0.35 =	100,36
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  320,670	m3

	 
	160	KNR 202-1101-03-00 WACETOB Warszawa	137,430	m3
		Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, z transportem i układaniem przy
		zastosowaniu pompy do betonu: na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego- C16/20
	 
	Pos. parteru na gruncie:	629.45 * 0.15 =	94,42
	pos. piwnic:	286.75 * 0.15 =	43,01
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  137,430	m3

	 
	161	KNR 202-0606-01-00 WACETOB Warszawa	2 144,470	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej.
	 
	piwnice:	286.75 =	286,750
	parter:	1268.09 =	1 268,090
	piętro:	589.63 =	589,630
	 
	Razem   =	 2 144,470	m2

	 
	162	KNR 202-0608-01-00 WACETOB Warszawa	916,200	m2
		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych np.  EPS-100-038 gr 10 cm, układane na wierzchu

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.14. Podłoża, posadzki, podłogi
	Data : 2013-06-10	 Str: 27
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		konstrukcji.
	 
	Pos. parteru na gruncie:	629.45 =	629,450
	pos. piwnic:	286.75 =	286,750
	 
	Razem   =	  916,200	m2

	 
	163	202-0608-01-01	18,000	m2
		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt styropianowych np. EPS-100-038 gr 5 cm, układane na wierzchu
		konstrukcji.
	 
	Pos. piętra:	18 =	18,000
	 
	Razem   =	  18,000	m2

	 
	164	KNR 202-1104-01-00 WACETOB Warszawa	210,840	m2
		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte: na ostro
	 
		210.84 =	210,840
	 
	Razem   =	  210,840	m2

	 
	165	KNR 202-1104-03-00 WACETOB Warszawa	527,100	m2
		Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm
	 
		210.84 =	210,840
	 
	Razem =	  210,840
	Współcz. =	*  2,50000
	 
	Ogółem  =	  527,100	m2

	 
	166	KNR 202-1116-07-00 WACETOB Warszawa	2 144,470	m2
		Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową
	 
		2144.47 =	2 144,470
	 
	Razem   =	 2 144,470	m2

	 
	167	C-1 0302	131,030	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie folii płynnej np. Superflex1
	 
	Pom. mokre:	131.03 =	131,030
	 
	Razem   =	  131,030	m2

	 
	168	KNR 202-1105-03-00 WACETOB Warszawa	457,220	m2
		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - powlekanie gruntem dyspersyjnym

	169	202-1111-03-11	457,220	m2
		Posadzki  z płytek z kamieni sztucznych - gresowe antypoślizgowe, na zaprawie klejowej wodoodpornej, układane
		metodą regularną z płytek podłogowych o wymiarach: 30x30 cm, za pomocą kleju o najwyższej obciążal.
	 
		188.87 =	188,87
		268.35 =	268,35

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.14. Podłoża, posadzki, podłogi
	Data : 2013-06-10	 Str: 28
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  457,220	m2

	 
	170	KNR 202-1115-02-00 WACETOB Warszawa	104,760	m
		Cokoliki z kamieni sztucznych, układane z kształtek na zaprawie: klejowej
	 
	Pos. parteru:klatka schodowa:
	0.3 * 22 + 0.15 * 22 + 3.36 + 1.5 * 2 + 6.4 * 2 + 6.54 * 4 + 3.31 * 4 + 5.76 * 2 + 2.73 * 2 + 5.76 * 2 + 3.9 * 2 =	104,760
	 
	Razem   =	  104,760	m

	 
	171	KNR 202-1120-02-00 WACETOB Warszawa	27,720	m2
		Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych nakładane na zaprawie klejowej mrozoodpornej, z płytek
		systemowych.
	 
		0.3 * 22 * 3.36 + 0.15 * 3.36 * 11 =	27,72
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  27,720	m2

	 
	172	KNR 202-1123-03-10 WACETOB Warszawa	673,110	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Posadzki  z tworzyw sztucznych, układane na kleju: szybkowiążącym dyspersyjnym - np. tarkiet
	 
		269.42 =	269,420
		403.69 =	403,690
	 
	Razem   =	  673,110	m2

	 
	173	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa	673,110	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Zgrzewanie wykładzin  z tworzyw sztucznych

	174	KNR 202-1124-06-10 WACETOB Warszawa	286,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Profile przyścienne z tworzyw sztucznych .

	175	KNR 202-1106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	97,880	m2
		Posadzki cementowe grubości 25 mm z cokolikami, zatarte: na gładko

	176	KNR 202-1106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	195,760	m2
		Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 2,00000    ( 97,880 m2 * 2,00000 =   195,760 m2 )

	177	KNR 202-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	808,270	m2
		Posadzki przemysłowe  - epoksydowe wylewanoszpachlowe przeciwślizgowe np. FC130 CEmix  o grubości 6,0 mm
	 
		706.73 =	706,730
		101.54 =	101,540
	 
	Razem   =	  808,270	m2

	 
	178	KNR 202-1116-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	808,270	m2
		Warstwy gruntujące przy posadzkach przemysłowych

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.14. Podłoża, posadzki, podłogi
	Data : 2013-06-10	 Str: 29
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	1.15	Elementy ślusarsko-kowalskie		
	 
	179	KNR 202-1219-03-00 WACETOB Warszawa	6,000	szt
		Wycieraczki ze stali nierdzewnej do obuwia typowe.

	180	KNR 202-1219-07-00 WACETOB Warszawa	6,000	szt
		Skrobaczki do obuwia

	181	KNR 202-1219-08-00 WACETOB Warszawa	4,000	szt
		Uchwyty do flag

	182	202-1220-04-01	3,360	m2
		Systemowa mata w konstrukcji aluminiowej z wkładką szczoteczkową
	 
		0.7 * 1.2 * 4 =	3,360
	 
	Razem   =	  3,360	m2

	 
	183	202-1207-06-01	84,000	m
		Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej, osadzone za pomocą kotew stalowych w co trzecim stopniu,
		jednopłaszczyznowe, z ustawieniem, zmontowaniem.
	 
	balustrady:	(4.2 + 3 + 1.3 + 2.5 + 2.8 + 0.9 + 4 + 1.8 + 1.8 * 2 + 2.4 + 2.8 + 0.9 + 4 + 1.8 + 1.8 * 2 + 2.4) / 0.5 =	84,000
	 
	Razem   =	  84,000	m

	 
	184	KNR 202-1208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	50,600	m
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Pochwyty ze stali nierdzewnej na wspornikach, z osadzeniem.
	 
	Poręcze:	(4.6 + 5.3 + 3.8 + 1.8 + 2.8 * 2 + 4.2) / 0.5 =	50,600
	 
	Razem   =	  50,600	m

	 
	185	KNR 202-1213-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	10,900	m
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną, o długości: do 4 m
	 
		1.6 + 2.2 + 2.6 + 4.5 =	10,900
	 
	Razem   =	  10,900	m

	 
	 
	1.16	Malowanie		
	 
	186	KNR 401-1202-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	4 974,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2
	 
		(18.12 * 6 + 19.9 * 5 + 8.2 * 6 + 17.9 * 7 + 7.2 * 2 + 16.6 * 2 + 17.6 * 4 + 9.1 * 6 + 36 * 2 + 2.21 * 4) * 3.3 =	2 099
		95.94 + 729.27 =	825
		(18.12 * 6 + 19.9 * 4 + 22.3 * 6 + 8.1 * 9 + 18.2 * 2 + 7.4 * 6) * 3.44 =	1 637

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.16. Malowanie
	Data : 2013-06-10	 Str: 30
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		589.63 =	590
		- 176.5 =	-  177
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =	 4 974,000	m2

	 
	187	KNR 401-1204-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	4 974,000	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem
		nierówności /sfalowań powierzchni tynku/

	188	KNR 202-1510-01-00 WACETOB Warszawa	1 701,590	m2
		Malowanie farbą akrylową tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem z grunt.- sufity
	 
		95.94 + 729.27 =	825,21
		589.63 =	589,63
		286.75 =	286,75
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 1 701,590	m2

	 
	189	202-1510-01-01	4 070,850	m2
		Malowanie farbą lateksową tynków wewnętrznych ścian gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem.
	 
		(17.92 * 4 + 12.6 * 6) * 2.5 + (16 * 2 + 7.2 * 10) * 2.26 =	603,24
		(18.12 * 6 + 19.9 * 5 + 8.2 * 6 + 17.9 * 7 + 7.2 * 2 + 16.6 * 2 + 17.6 * 4 + 9.1 * 6 + 36 * 2 + 2.21 * 4) * 3.3 =	2 099,33
		(18.12 * 6 + 19.9 * 4 + 22.3 * 6 + 8.1 * 9 + 18.2 * 2 + 7.4 * 6) * 3.44 =	1 636,82
	drzwi:	- 0.9 * 2 * 45 =	-  81,00
		- 1 * 2 * 10 =	-  20,00
		- 1 * 2 * 2 =	-  4,00
		- 1.4 * 2 * 11 =	-  30,80
	płytki:	- 436.72 =	-  436,72
		- 1.84 * 2.12 * 3 =	-  11,70
	okna:	- 2.15 * 1.54 * 9 =	-  29,80
	lamperia:	(11.78 * 2 + 6.86 * 2 + 4.93 * 2 + 12 * 2 + 9.08 * 6 + 11.76 * 2 + 11.8 * 2) * 2 =	345,48
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	 4 070,850	m2

	 
	190	KNR 202-1503-07-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	345,480	m2
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Malowanie zwykłe farbą ftalową podłoży gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem  -
		malowanie: dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem

	 
	1.17	Wyposażenie ewakuacyjne		

	1.17.1	Korytarze		
	 
	191	Pozycja	38,000	kpl
		Znaki ewakuacyjne
	 
	drzwi ewak:	14 =	14,000
	znaki ewak:	24 =	24,000
	 
	Razem   =	  38,000	kpl

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.17. Wyposażenie ewakuacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 31
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	192	Pozycja	58,000	kpl
		Tabliczki na drzwi

	 
	1.18	Instalacje wodno-kanalizacyjne		

	1.18.1	Instalacje kanalizacyjne		
	Kod CPV :  45332000-3
	 
	193	KNR 401-0341-03-00 WACETOB Warszawa	159,300	m
		Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x
		1/2 cegły
	 
	Piony:	8.7 * 13 =	113,100
		6 * 0.9 =	5,400
		34 * 1.2 =	40,800
	 
	Razem   =	  159,300	m

	 
	194	KNR 401-0327-04-00 WACETOB Warszawa	159,300	m
		Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, o przekroju: 1/2 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna
		suchogasz.

	195	KNR 401-0338-03-00 WACETOB Warszawa	36,000	m
		Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x
		1/2 cegły

	196	KNR 401-0326-01-10 WACETOB Warszawa	36,000	m
		Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/4 cegły, przy użyciu ciasta
		wapiennego

	197	401-0209-03-01	36,000	szt
		Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubości: ponad 15
		cm do 20 cm
	 
		24 + 12 =	36,000
	 
	Razem   =	  36,000	szt

	 
	198	KNR 401-0106-01-00 WACETOB Warszawa	139,550	m3
		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych, wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem ziemi na odległość do
		3 m, bez względu na głębokość i kategorię gruntu
	 
		(105.69 + 63.67) * 1.03 * 0.8 =	139,55
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  139,550	m3

	 
	199	KNR 401-0106-03-00 WACETOB Warszawa	119,600	m3
		Zasypanie wykopów wewnątrz budynku ziemią z ukopów, z ręcznym ubijaniem warstwami o grubości 15 cm
	 
		- 3.14159 * 0.08 * 105.69 + 3.14159 * 0.05 * 63.67 =	-  16,56
		139.55 =	139,55

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.18. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 32
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		- 3.39 =	-  3,39
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  119,600	m3

	 
	200	KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa	3,390	m3
		Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm wraz z obsypką i zagęszczeniem.
	 
		(105.69 + 63.67) * 0.1 * 0.2 =	3,39
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  3,390	m3

	 
	201	KNR 401-0106-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	19,950	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z piwnic
	 
		139.55 - 119.6 =	19,950
	 
	Razem   =	  19,950	m3

	 
	202	KNR 401-0108-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	19,950	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km,z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii:
		I-II

	203	KNR 401-0108-04-00	19,950	m3
		Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego

	204	KNR 215-0203-04-00 WACETOB Warszawa	105,690	m
		Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o
		średnicy: 160 mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-3.2
	 
	7.25 + 2.61 + 9.95 + 10.55 + 1.8 + 1.62 + 1.1 + 8.4 + 1.45 + 0.82 + 8.8 + 1.6 + 3.87 + 1.95 + 1.37 + 4.92 + 10.63 + 10.45 + 1.85 +	
	4.1 + 5.2 + 1.5 + 0.9 + 0.95 + 2.05 =	105,690
	 
	Razem   =	  105,690	m

	 
	205	KNR 215-0203-03-00 WACETOB Warszawa	63,670	m
		Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,układane w gotowym wykopie wewnątrz budynku, o
		średnicy: 110 mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-3.2
	 
		8.6 + 2.2 + 1.1 + 7.7 + 4.2 + 2.8 + 35.7 + 1.37 =	63,670
	 
	Razem   =	  63,670	m

	 
	206	KNR 215-0208-04-00 WACETOB Warszawa	152,720	m
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach
		niemieszkalnych, o średnicy: 160 mm
	 
		2.2 + 2.2 + 2.9 + 11.2 + 6.9 + 13 + 5.3 + 33.6 =	77,300
		12.75 + 6.94 + 7.14 + 4.05 + 2.36 + 2.36 + 2.86 + 7.14 + 4.05 + 0.56 + 6.93 + 12.88 + 5.4 =	75,420
	 
	Razem   =	  152,720	m

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.18. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 33
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	207	KNR 215-0208-03-00 WACETOB Warszawa	151,800	m
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach
		niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm
	 
		8.7 * 15 =	130,500
		0.9 * 11 =	9,900
		3.8 * 3 =	11,400
	 
	Razem   =	  151,800	m

	 
	208	KNR 215-0208-02-00 WACETOB Warszawa	15,200	m
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach
		niemieszkalnych, o średnicy: 75 mm
	 
		1.9 * 8 =	15,200
	 
	Razem   =	  15,200	m

	 
	209	KNR 215-0208-01-00 WACETOB Warszawa	40,800	m
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach
		niemieszkalnych, o średnicy: do 50 mm
	 
		34 * 1.2 =	40,800
	 
	Razem   =	  40,800	m

	 
	210	KNR 215-0213-05-00 WACETOB Warszawa	14,000	szt
		Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy: 110 mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-3.2
	 
		6 + 8 =	14,000
	 
	Razem   =	  14,000	szt

	 
	211	215-0218-01-01	3,000	szt
		Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego, o średnicy 150 mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-3.2
	 
		1 + 2 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	szt

	 
	212	215-0223-01-01	6,000	szt
		Zawory napowietrzający np. WAVIN50 mm wraz z obudową ścienną.
	 
		6 =	6,000
	 
	Razem   =	  6,000	szt

	 
	213	KNR 215-0222-03-00 WACETOB Warszawa	17,000	szt

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.18. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 34
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o połączeniu wciskowym i średnicy: 110 mm
	 
		4 + 13 =	17,000
	 
	Razem   =	  17,000	szt

	 
	214	KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane

	215	215-0230-02-01	34,000	kpl
		Umywalki pojedyncze ze stali nierdzewnej  z syfonem.
	Numer specyfikacji :  St-01-S-3.2
	 
		16 + 18 =	34,000
	 
	Razem   =	  34,000	kpl

	 
	216	215-0230-02-01	2,000	kpl
		Umywalki pojedyncze ze stali nierdzewnej  z syfonem dla niepełnosprawnych.
	Numer specyfikacji :  St-01-S-3.2

	217	215-0233-03-01	14,000	kpl
		Ustępy z płuczką ustępową we wnece ściennej ze stali nierdzewnej.
	Numer specyfikacji :  St-01-S-3.2
	 
		6 + 8 =	14,000
	 
	Razem   =	  14,000	kpl

	 
	218	KNR 215-0101-01-00 WACETOB Warszawa	16,000	kpl
		[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 r. ]		
		Elementy montażowe np.GEBERIT KOMBIFIX na ścianie, do mocowania miski ustępowej

	219	215-0233-03-01	2,000	kpl
		Ustępy z płuczką ustępową ze stali nierdzewnej dla niepełnosprawnych.
	Numer specyfikacji :  St-01-S-3.2

	220	KNR 215-0234-02-00 WACETOB Warszawa	9,000	kpl
		Pisuary pojedyncze ze stali nierdzewne z automatem spłukującym.
	Numer specyfikacji :  St-01-S-3.2
	 
		5 + 4 =	9,000
	 
	Razem   =	  9,000	kpl

	 
	221	Pozycja	2,000	kpl
		Montaż uchwytów ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych przy ustepie i umywalce.

	222	KNR 215-0232-02-11 WACETOB Warszawa	6,000	kpl
		Brodziki natryskowe blaszane 800x800 mm

	223	215-0316-01-01	3,000	szt

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.18. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 35
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Przejścia  dla rur o średnicy zewnętrznej do 250 mm
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	szt

	 
	224	KNR 215-0227-01-00 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Pokrywy nadstudzienne żelbetowe, o średnicy: 1000 mm

	225	KNR 707-0101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Pompy samozasysające do wody zimnej lub gorącej, czystej lub zanieczyszczonej (o nap.el.), dostarczane w całości -
		pompa odwadniająca z pływakiem Grundfoss

	226	KNR 215-0224-02-10 WACETOB Warszawa	1,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy 600 mm i
		głębokości: 0,8 m - z osadz.włazu typu lekkiego
	Numer specyfikacji :  St-01-S-3.2

	227	KNR 215-0211-05-00 WACETOB Warszawa	37,000	podejśc.
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach klejonych, o średnicy: 40 mm

	228	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa	9,000	podejśc.
		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-3.2

	229	KNR 215-0211-02-00 WACETOB Warszawa	13,000	podejśc.
		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 75 mm
	 
		7 + 6 =	13,000
	 
	Razem   =	  13,000	podejśc.

	 
	230	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa	46,000	podejśc.
		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-3.2
	 
		16 + 17 + 13 =	46,000
	 
	Razem   =	  46,000	podejśc.

	 
	 
	1.18.2	Instalacje wodne		
	Kod CPV :  45332200-5
	 
	231	KNR 401-0341-03-00 WACETOB Warszawa	496,800	m
		Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x
		1/2 cegły
	 
	Piony:	3.6 * 138 =	496,800

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.18. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 36
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  496,800	m

	 
	232	KNR 401-0327-04-00 WACETOB Warszawa	496,800	m
		Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, o przekroju: 1/2 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna
		suchogasz.

	233	KNR 401-0338-03-00 WACETOB Warszawa	142,000	m
		Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/2 x
		1/2 cegły
	 
		142 =	142,000
	 
	Razem   =	  142,000	m

	 
	234	KNR 401-0326-01-10 WACETOB Warszawa	142,000	m
		Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/4 cegły, przy użyciu ciasta
		wapiennego

	235	401-0209-03-01	62,000	szt
		Przebicie w elementach z betonu żwirowego lub cegły  otworów o powierzchni ponad 0,05 m2 do 0,10 m2 i grubości:
		ponad 15 cm do 20 cm

	236	KNR 215-0125-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych, o średnicy nominalnej: do 80 mm - prostki
		ocynkowane

	237	KNR 215-0132-06-21 WACETOB Warszawa	3,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PE, o średnicy nominalnej: 50 mm - zawory kulowe

	238	KNR 215-0125-01-00 WACETOB Warszawa	1,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych, o średnicy nominalnej: do 80 mm - kształtki
		przejściowe z PE na stal

	239	215-0316-01-01	1,000	szt
		Przejścia  dla rur o średnicy zewnętrznej do 50 mm
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	szt

	 
	240	KNR 215-0119-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]		
		Montaż wodomierzy sprzężony o średnicy nominalnej: 50 mm - MW/JS/50/2,5

	241	KNR 215-0130-06-10 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej o średnicy nominalnej: do 64 mm - zawór antyskażeniowy BA

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.18. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 37
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	242	KNR 215-0112-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ]		
		Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 50 mm - Filtr do zimnej wody kołnierzowy

	243	KNR 215-0125-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	kpl
		Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych, o średnicy nominalnej: do 80 mm

	244	KNR 215-0130-06-10 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej - zawór antyskażeniowy np. BA Dn 50 mm

	245	KNR 215-0113-03-00 WACETOB Warszawa	299,200	m
		Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach
		mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 15 mm
	 
		2.4 * 68 =	163,200
		40.4 * 2 + 18.4 * 3 =	136,000
	 
	Razem   =	  299,200	m

	 
	246	KNR 215-0113-04-00 WACETOB Warszawa	182,800	m
		Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach
		mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 18 mm
	 
		42.2 + 23.4 + 3.4 + 1.5 + 6.5 + 3.1 + 3.6 + 3.6 * 3 + 10.5 + 9 + 4.2 + 3.6 * 2 + 5 * 3 + 5 * 2 + 2.8 * 3 + 2 * 3 + 12 + 6 =	182,800
	 
	Razem   =	  182,800	m

	 
	247	KNR 215-0113-05-00 WACETOB Warszawa	118,600	m
		Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach
		mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 22 mm
	 
		14.6 + 1 + 1 + 36 + 7.5 * 2 + 7.5 * 2 + 18 * 2 =	118,600
	 
	Razem   =	  118,600	m

	 
	248	KNR 215-0113-06-00 WACETOB Warszawa	100,800	m
		Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach
		mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 28 mm
	 
		7.5 + 2 + 7.6 * 2 + 2 + 4 + 10.5 + 9 * 2 + 4 * 6 + 17.6 =	100,800
	 
	Razem   =	  100,800	m

	 
	249	KNR 215-0114-07-00 WACETOB Warszawa	143,200	m
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach
		niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 35 mm
	 
		40.4 + 17.5 * 2 + 11.3 * 6 =	143,200
	 
	Razem   =	  143,200	m

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.18. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 38
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	250	KNR 215-0113-08-00 WACETOB Warszawa	168,700	m
		Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach
		mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 42 mm
	 
		5 + 42.2 + 23.4 + 18.4 + 7.5 + 19.2 + 4 + 24.5 * 2 =	168,700
	 
	Razem   =	  168,700	m

	 
	251	KNR 215-0114-09-00 WACETOB Warszawa	38,600	m
		[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]		
		Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w budynkach
		niemieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 54 mm
	 
		18.7 + 19.9 =	38,600
	 
	Razem   =	  38,600	m

	 
	252	KNR 215-0117-01-00 WACETOB Warszawa	124,000	szt
		Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym,
		w rurociągach miedzianych, o średnicy nominalnej: 15 mm
	 
		37 * 2 + 6 * 2 + 16 * 2 + 0 * 2 + 6 =	124,000
	 
	Razem   =	  124,000	szt

	 
	253	KNR 215-0117-03-00 WACETOB Warszawa	6,000	szt
		Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym,
		w rurociągach miedzianych, o średnicy nominalnej: 25 mm

	254	KNR 215-0130-06-20 WACETOB Warszawa	6,000	szt
		Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur stalowych, o średnicy nominalnej: 42  mm - zawory zwrotne
		przelotowe

	255	215-0133-03-21	12,000	szt
		Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory zwrotne
		przelotowe

	256	KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa	37,000	szt
		Montaż baterii umywalkowych lub zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm

	257	KNR 215-0138-01-00 WACETOB Warszawa	6,000	szt
		Montaż zaworów hydrantowych na ścianie, o średnicy nominalnej: 25 mm

	258	KNR 215-0142-01-00 WACETOB Warszawa	6,000	szt
		Montaż szafek hydrantowych: naściennych z wężem półsztywnym L=30 m

	259	KNR 215-0133-01-10 WACETOB Warszawa	34,000	szt
		Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory kulowe
	 
		17 * 2 =	34,000
	 
	Razem   =	  34,000	szt

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.18. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 39
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	260	KNR 215-0133-02-10 WACETOB Warszawa	7,000	szt
		Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe

	261	KNR 215-0133-03-10 WACETOB Warszawa	3,000	szt
		Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 25 mm - zawory kulowe

	262	KNR 215-0133-04-10 WACETOB Warszawa	4,000	szt
		Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 32 mm - zawory kulowe

	263	KNR 215-0133-05-10 WACETOB Warszawa	4,000	szt
		Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur miedzianych, o średnicy nominalnej: 40 mm - zawory kulowe

	264	KNR 215-0317-01-00 WACETOB Warszawa	21,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]		
		Przegrody ogniowe np. Hilti dla rur o średnicy zewnętrznej 50 mm
	 
		3 * 7 =	21,000
	 
	Razem   =	  21,000	szt

	 
	265	KNR 215-0126-04-10 WACETOB Warszawa	1 051,900	m
		Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 65 mm -
		rurociągi z rur miedzianych
	 
		299.2 + 182.8 + 118.6 + 100.8 + 143.2 + 168.7 + 38.6 =	1 051,900
	 
	Razem   =	 1 051,900	m

	 
	266	KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa	1 051,900	m
		Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych

	267	KNR 216-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	600,600	m
		Izolacja rurociągów jedną warstwą otuliny poliuteranowej PE - grubość izolacji i średnice zewnętrzne rurociągów: PE 13
		mm - średnice  15-22  mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2
	 
		299.2 + 182.8 + 118.6 =	600,600
	 
	Razem   =	  600,600	m

	 
	268	KNR 216-0501-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa	244,000	m
		Izolacja rurociągów jedną warstwą otuliny poliuteranowej PE, przy grubości izolacji: PE 13 mm i średnicy zewn.rurociągu
		25 - 35
		mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2
	 
		100.8 + 143.2 =	244,000
	 
	Razem   =	  244,000	m

	 
	269	216-0501-01-02	207,300	m

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.18. Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 40
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Izolacja rurociągów jedną warstwą otuliny poliuteranowej PE, przy grubości izolacji: PE 13 mm i średnicy zewn.rurociągu
		do 64 mm
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2
	 
		168.7 + 38.6 =	207,300
	 
	Razem   =	  207,300	m

	 
	 
	1.19	Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne		
	 
	270	KNR 217-0320-01-00 WACETOB Warszawa	24,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]		
		Montaż nagrzewnic ramowych typu np. W-1000/13,6 L - wodnych podwieszanych przy każdym stanowisku

	271	Pozycja	24,000	kpl
		Układ mieszający RMG dla nagrzewnic wodnych składający się z urządzeń:
		- zawór odcinający
		- zawór regulacji ciśnienia
		- zawór zwrotny
	- filtr wody
	- zawór 3-drogowy
	- pompa wodna
	- manometr
	- termostat

	 
	1.19.1	Instalacje wentylacyjne pom. nr 133 i 135		
	Kod CPV :  45331200-8
	 
	272	KNR 401-0335-09-00 WACETOB Warszawa	6,000	szt
		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1
		cegły
	 
		6 =	6,000
	 
	Razem   =	  6,000	szt

	 
	273	KNR 401-0335-10-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1
		1/2 cegły
	 
		2 =	2,000
	 
	Razem   =	  2,000	szt

	 
	274	KNR 401-0208-03-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 20 cm do 30 cm

	275	KNR 401-0203-08-00 WACETOB Warszawa	2,000	m3
		Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego żelbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych: płyt
		stropowych

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.19. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 41
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	276	KNR 401-0203-08-00 WACETOB Warszawa	0,200	m3
		Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego żelbetowych monolitycznych elementów konstrukcyjnych: płyt
		stropowych
	 
		9 * 0.3 * 0.3 * 0.25 =	0,20
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  0,200	m3

	 
	277	KNR 217-0113-02-10 WACETOB Warszawa	65,000	mb
		Przewody wentylacyjne kołowe  odciągi z rur kołowych Spiro
	 
		13 * 2.8 =	36,400
		11 * 2.6 =	28,600
	 
	Razem   =	  65,000	mb

	 
	278	KNR 215-0518-01-00 WACETOB Warszawa	4,000	szt
		Zawory zaporowe żeliwne, dla ciśn. 0,6 MPa, o średnicy nominalnej: 40 mm

	279	KNR 217-0146-04-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		Czerpnie ścienne prostokątne typu A,

	280	KNR 217-0321-09-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		Centrala nawiewna np.VEKA W-1000/13,6 -L1

	281	KNR 217-0143-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]		
		Czerpnie dachowe prostokątne typu A, o obwodzie: do 1300 mm

	282	KNR 217-0143-01-20 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]		
		Wyrzutnie dachowe prostokątne typu A, o obwodzie: do 1300 mm

	283	KNR 217-0148-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1992 r. ]		
		Podstawy dachowe prostokątne stalowe typu A, w układach kanałowych, o obwodzie: do 1000 mm

	284	KNR 217-0201-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	24,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Montaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale silnika - N24 z rorusznikiem
	 
		11 + 13 =	24,000
	 
	Razem   =	  24,000	szt

	 
	285	217-0135-01-01	24,000	szt
		Ramiona odciągowe np.ORGINAL 3m NEDERMAN

	 
	1.19.2	Instalacje klimatyzacji pom. 132		
	Kod CPV :  45331200-8

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.19. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 42
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	286	KNR 401-0335-08-00 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1/2
		cegły
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	szt

	 
	287	KNR 217-0101-03-00	13,000	szt
		Kanały wentylacyjne stalowe ocynkowane typ np. SPR-C-200
	 
	Typ SPR-C-200-100:	2 =	2,000
	Typ SPR-C-200-2000:	5 =	5,000
	Typ SPR-C-200-527:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-1000:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-1600:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-1500:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-793:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-500:	1 =	1,000
	 
	Razem   =	  13,000	szt

	 
	288	KNR 217-0130-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Przepustnice z siłownikiem np. T2-SM24A-SR

	289	KNR 217-0113-02-10	4,000	szt
		Mufa MSF-C-200

	290	217-0101-03-01	7,000	szt
		Kształtki wentylacyjne stalowe ocynkowane typ np.Alnor- kolana
	 
		7 =	7,000
	 
	Razem   =	  7,000	szt

	 
	291	KNR 217-0146-04-00 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Czerpnie ścienne prostokątne typu np. USAV

	292	217-0321-09-01	1,000	szt
		Centrala klimatyzacyjna - jednostka zewnętrzna - np.AOYA24LA

	293	217-0321-09-01	1,000	szt
		Centrala klimatyzacyjna - jednostka wewnętrzna - np.ARYF24LB

	294	KNR 217-0139-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Anemostaty kwadratowe typu E, o obwodzie: do 800 mm wraz ze skrzynką rozprężną np. PER 200-250+KRC 300

	295	Pozycja	1,000	kpl
		Przyrząd nastawczy np. ZTH-VAW

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.19. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 43
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	296	KNR 724-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Przeprowadzanie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji chłodniczych o chłodzeniu bezpośrednim, uruchomienie i
		uzyskanie niskich temperatur; urządzenia o wydajności: do 30 tys.kcal/h

	297	KNR 724-0516-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności: do 0,5 tys.kcal/h

	 
	1.19.3	Instalacje klimatyzacji pom. 206		
	Kod CPV :  45331200-8
	 
	298	KNR 401-0335-08-00 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1/2
		cegły
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	szt

	 
	299	KNR 217-0101-03-00	36,000	szt
		Kanały wentylacyjne stalowe ocynkowane typ np.SPR-C-200
	 
	Typ SPR-C-200-160:	2 =	2,000
	Typ SPR-C-200-2000:	17 =	17,000
	Typ SPR-C-200-450:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-1750:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-540:	3 =	3,000
	Typ SPR-C-200-945:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-910:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-700:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-1400:	2 =	2,000
	Typ SPR-C-200-1670:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-1200:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-995:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-2155:	3 =	3,000
	Typ SPR-C-200-22390:	1 =	1,000
	 
	Razem   =	  36,000	szt

	 
	300	217-0101-03-01	16,000	szt
		Kształtki wentylacyjne stalowe ocynkowane typ np.Alnor- kolana BPL-C-200-90
	 
		16 =	16,000
	 
	Razem   =	  16,000	szt

	 
	301	KNR 217-0139-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Anemostaty kwadratowe typu E, o obwodzie: do 800 mm wraz ze skrzynką rozprężną np.PER 200-250+KRC 300

	302	KNR 217-0113-02-10	17,000	szt

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.19. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 44
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Mufa MSF-C-200

	303	217-0321-09-01	1,000	szt
		Centrala klimatyzacyjna - jednostka zewnętrzna - np.AOYA24LA

	304	217-0321-09-01	1,000	szt
		Centrala klimatyzacyjna - jednostka wewnętrzna - np.ARYF24LB

	305	KNR 217-0130-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Przepustnice z siłownikiem np.T2-SM24A-SR

	306	KNR 217-0146-04-00 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Czerpnie ścienne prostokątne typu np. USAV

	307	Pozycja	1,000	kpl
		Przyrząd nastawczy np. ZTH-VAW

	308	KNR 724-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Przeprowadzanie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji chłodniczych o chłodzeniu bezpośrednim, uruchomienie i
		uzyskanie niskich temperatur; urządzenia o wydajności: do 30 tys.kcal/h

	309	KNR 724-0516-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności: do 0,5 tys.kcal/h

	 
	1.19.4	Instalacje klimatyzacji pom. 131		
	Kod CPV :  45331200-8
	 
	310	KNR 401-0335-08-00 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1/2
		cegły
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	szt

	 
	311	KNR 217-0101-03-00	14,000	szt
		Kanały wentylacyjne stalowe ocynkowane typ np.SPR-C-200
	 
	Typ SPR-C-200-100:	2 =	2,000
	Typ SPR-C-200-2000:	7 =	7,000
	Typ SPR-C-200-525:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-925:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-1600:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-1500:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-795:	1 =	1,000
	 
	Razem   =	  14,000	szt

	 
	312	217-0101-03-01	7,000	szt

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.19. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 45
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Kształtki wentylacyjne stalowe ocynkowane typ np.Alnor- kolana BPL-C-200-90
	 
		7 =	7,000
	 
	Razem   =	  7,000	szt

	 
	313	KNR 217-0139-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Anemostaty kwadratowe typu E, o obwodzie: do 800 mm wraz ze skrzynką rozprężną np. PER 200-250+KRC 300

	314	KNR 217-0113-02-10	4,000	szt
		Mufa MSF-C-200

	315	217-0321-09-01	1,000	szt
		Centrala klimatyzacyjna - jednostka zewnętrzna - np.AOYA24LA

	316	217-0321-09-01	1,000	szt
		Centrala klimatyzacyjna - jednostka wewnętrzna - np.ARYF24LB

	317	KNR 217-0130-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Przepustnice z siłownikiem np.T2-SM24A-SR

	318	KNR 217-0146-04-00 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Czerpnie ścienne prostokątne typu np.USAV

	319	Pozycja	8,000	kpl
		Przyrząd nastawczy np.ZTH-VAW

	320	KNR 724-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Przeprowadzanie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji chłodniczych o chłodzeniu bezpośrednim, uruchomienie i
		uzyskanie niskich temperatur; urządzenia o wydajności: do 30 tys.kcal/h

	321	KNR 724-0516-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności: do 0,5 tys.kcal/h

	 
	1.19.5	Instalacje klimatyzacji pom. 108		
	Kod CPV :  45331200-8
	 
	322	KNR 401-0335-08-00 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1/2
		cegły
	 
		1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	szt

	 
	323	KNR 217-0101-03-00	36,000	szt
		Kanały wentylacyjne stalowe ocynkowane typ np.SPR-C-200

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.19. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 46
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Typ SPR-C-200-160:	2 =	2,000
	Typ SPR-C-200-2000:	17 =	17,000
	Typ SPR-C-200-450:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-1750:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-538:	3 =	3,000
	Typ SPR-C-200-945:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-910:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-700:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-1400:	2 =	2,000
	Typ SPR-C-200-1670:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-1195:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-995:	1 =	1,000
	Typ SPR-C-200-2155:	3 =	3,000
	Typ SPR-C-200-22390:	1 =	1,000
	 
	Razem   =	  36,000	szt

	 
	324	217-0101-03-01	16,000	szt
		Kształtki wentylacyjne stalowe ocynkowane typ np.Alnor- kolana BPL-C-200-90
	 
		16 =	16,000
	 
	Razem   =	  16,000	szt

	 
	325	KNR 217-0139-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Anemostaty kwadratowe typu E, o obwodzie: do 800 mm wraz ze skrzynką rozprężną np.PER 200-250+KRC 300

	326	KNR 217-0113-02-10	17,000	szt
		Mufa MSF-C-200

	327	217-0321-09-01	1,000	szt
		Centrala klimatyzacyjna - jednostka zewnętrzna - np.AOYA24LA

	328	217-0321-09-01	1,000	szt
		Centrala klimatyzacyjna - jednostka wewnętrzna - np.ARYF24LB

	329	KNR 217-0130-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Przepustnice z siłownikiem np.T2-SM24A-SR

	330	KNR 217-0146-04-00 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Czerpnie ścienne prostokątne typu np. USAV

	331	Pozycja	1,000	kpl
		Przyrząd nastawczy np.ZTH-VAW

	332	KNR 724-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Przeprowadzanie prac regulacyjnych urządzeń i instalacji chłodniczych o chłodzeniu bezpośrednim, uruchomienie i
		uzyskanie niskich temperatur; urządzenia o wydajności: do 30 tys.kcal/h

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.19. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
	Data : 2013-06-10	 Str: 47
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	333	KNR 724-0516-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urządzeniach o wydajności: do 0,5 tys.kcal/h

	 
	1.20	Instalacje elektryczne		

	1.20.1	Rozdzielnice w budynku i ich zasilanie oraz roboty uzupełniające.		
	 
	334	KNR 201-0701-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	24,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.I-II, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

	335	KNR 201-0704-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	24,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.I-II, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8
		m

	336	KNR 510-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	24,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli jednożyłowych - 4 x 185 z przykryciem folią

	337	KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	37,500	m
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m

	338	KNR 510-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Układanie w wykopie rur ochronnych z DVK, o średnicy: ponad 75 do 110 mm

	339	KNR 403-1010-09-00 WACETOB Warszawa	27,000	szt
		Mechaniczne wykucie w podłożu ceglanym, wnęki o objętości do 0,50 dm3 pod rozdzielnice elektryczne.

	340	KNR 508-0401-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	13,000	szt
		Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem ręcznym otworów pod śruby kotwowe - rodzaj podłoża :
		gipsowe, gazobetonowe - 2 otwory

	341	KNR 508-0402-09-00 WACETOB Warszawa	27,000	szt
		Mocowanie na gotowym podłożu z podłączeniem kpl. rozdzielnic energii elektrycznej - rozdzielnica w obudowie
		żeliwnej
	 
	Rozdzielnica RGO:	1 =	1,000
	Rozdzielnica R1-R7:	7 =	7,000
	Rozdzielnica TK:	1 =	1,000
	Rozdzielnica TK1-TK6:	6 =	6,000
	Rozdzielnica RS1-RS5:	5 =	5,000
	Rozdzielnica RGS:	1 =	1,000
	Rozdzielnica RGS1-RGS6:	6 =	6,000
	 
	Razem   =	  27,000	szt

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.20. Instalacje elektryczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 48
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	342	KNR 508-0404-08-00 WACETOB Warszawa	3,000	szt
		Montaż, z przykręceniem konstrukcji do gotowego podłoża wyłączników p.poż.

	343	KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa	114,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5 mm2  -
		HDGs 3x1,5   mm2 do wyłączników p.poz.
	 
		38 * 3 =	114,000
	 
	Razem   =	  114,000	m

	 
	344	KNR 508-0404-07-00 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Montaż, z przykręceniem konstrukcji do gotowego podłoża szyna połączeń wyrównawczych - GSU ochrona przed
		elektrycznością statyczną.

	345	KNR 508-0602-03-00 WACETOB Warszawa	24,500	m
		Montaż bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, na wspornikach mocowanych na cegle, kucie
		mechaniczne - FeZn25x4 instalacja połączeń wyrównawczych
	 
		6.5 + 4 + 6.2 + 3.2 + 1.2 + 1.8 + 1.6 =	24,500
	 
	Razem   =	  24,500	m

	 
	346	KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa	1 360,000	m
		Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły - dla obwodów gniazdkowych i
		oświetleniowych

	347	KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa	1 360,000	m
		Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm

	348	KNR 403-1014-01-00 WACETOB Warszawa	10,200	m3
		Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej
	 
		1360 * 0.25 * 0.03 =	10,200
	 
	Razem   =	  10,200	m3

	 
	349	KNR 508-0804-01-00 WACETOB Warszawa	901,000	szt
		Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: do  2,5 mm2
	 
		202 * 3 =	606,000
		59 * 5 =	295,000
	 
	Razem   =	  901,000	szt

	 
	 
	1.20.2	Instalacje elektryczne wewnętrzne		
	 
	350	KNR 508-0804-02-00 WACETOB Warszawa	1 776,000	szt
		Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: powyżej  2,5 do 4,0 mm2
	 
		199 * 3 + 393 * 3 =	1 776,000

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.20. Instalacje elektryczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 49
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	 1 776,000	szt

	 
	351	KNR 508-0805-01-00 WACETOB Warszawa	18 693,000	szt
		Montaż koncówek, przez zaciskanie, na żyłach o przekroju: do   6 mm2 - podłączenie rozdzielnić, sprawdzenie
		połączeń.
	 
	27 * 3 + 42 * 3 + 16 * 3 + 6 * 3 + 12 * 3 + 7 * 3 + 8 * 3 + 7 * 3 + 19 * 310 * 3 + 16 * 3 + 15 * 3 + 11 * 3 + 9 * 3 + 8 * 3 + 5 * 3 +	
	18 * 3 + 15 * 3 + 8 * 3 + 42 * 3 + 16 * 3 + 15 * 3 + 38 * 3 =	18 693,000
	 
	Razem   =	 18 693,000	szt

	 
	352	KNR 508-0806-01-00 WACETOB Warszawa	28,000	szt
		Podłączenie silników w obudowie normalnej, za pomocą kabli 3-żyłowych, o przekroju: do   6 mm2 Cu
	 
		11 + 17 =	28,000
	 
	Razem   =	  28,000	szt

	 
	353	KNR 403-1003-06-00 WACETOB Warszawa	14,000	szt
		Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i
		średnicy rury: do  25 mm

	354	KNR 508-0802-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	80,000	szt
		Mechaniczne wykonanie w cegle, ślepych otworów o objętości: ponad 0,10 do 0,25 dm3

	355	KNR 401-0335-17-00 WACETOB Warszawa	28,000	szt
		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o grubości: 1 1/2 cegły
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2

	356	KNR 403-1008-01-00 WACETOB Warszawa	28,000	1 przep.
		Montaż w ścianach przepustów z rur stalowych o długości do 1 m i średnicy zewnętrznej rury: do  25 mm
	Uwaga: skrót jednostki miary "1 przep." oznacza - jeden przepust

	357	KNR 403-1008-07-00 WACETOB Warszawa	14,000	1 przep.
		Montaż w stropach przepustów z rur stalowych o długości do 1 m i średnicy zewnętrznej rury: do  25 mm
	Uwaga: skrót jednostki miary "1 przep." oznacza - jeden przepust

	 
	1.20.3	Instalacje elektryczne siły		
	 
	358	KNR 508-0109-02-00 WACETOB Warszawa	2 260,000	m
		Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w betonie, w gotowych bruzdach, przy średnicy rur: od 19 do 23
		mm

	359	KNR 508-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 360,000	m
		Rury winidurowe gładkie (sztywne) typu RL układane p.t. w podłożu różnym od betonu, - średnica rur : do 20 mm

	360	KNR 508-0115-04-00 WACETOB Warszawa	660,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Montaż kanałów instalacyjnych z PVC o szerokości podstawy od 60 do 130 mm, do podłoża: inne niż betonowe

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.20. Instalacje elektryczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 50
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	361	KNR 508-0206-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 260,000	m
		Przewody izolowane  układane w gotowych korytkach - przekrój i rodzaj przewodu: YDY żo5x2,5

	362	KNR 508-0206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	435,000	m
		Przewody izolowane układane w gotowych bruzdach zasilanie rozdzielnic-5(LgY1x35)
	 
		87 * 5 =	435,000
	 
	Razem   =	  435,000	m

	 
	363	508-0206-01-01	364,000	m
		Przewody izolowane układane w gotowych bruzdach zasilanie rozdzielnic  TK1-TK4 i urzadzeń warsztatowych-
		przekrój i rodzaj przewodu:YLgYżo 5x16,0 mm.
	 
		4 * 64 =	256,000
		18 * 6 =	108,000
	 
	Razem   =	  364,000	m

	 
	364	508-0206-01-01	1 148,000	m
		Przewody izolowane układane w gotowych bruzdach zasilanie rozdzielnic  i urządzeń warsztatowych- przekrój i rodzaj
		przewodu:YLgYżo 5x10,0 mm.
	 
		4 * 64 =	256,000
		14 * 32 =	448,000
		12 * 37 =	444,000
	 
	Razem   =	 1 148,000	m

	 
	365	508-0206-01-01	287,000	m
		Przewody izolowane układane w gotowych bruzdach zasilanie rozdzielnic - przekrój i rodzaj przewodu:YLgYżo 5x6,0
		mm.
	 
		88 + 31 =	119,000
		6 * 28 =	168,000
	 
	Razem   =	  287,000	m

	 
	366	508-0206-01-01	810,000	m
		Przewody izolowane układane w gotowych bruzdach zasilanie rozdzielnic - YDYżo5x2,5 mm2 - zasilanie wentylatorów z
		rozdzielnicy RS4 i urządzeń warsztatowych
	 
		(11 + 17) * 14 + 38 * 11 =	810,000
	 
	Razem   =	  810,000	m

	 
	367	508-0206-01-01	32,000	m
		Przewody izolowane układane w gotowych bruzdach zasilanie rozdzielnic - YDYpo-3x4,0 mm2 - zasilanie dżwigu
		osobowego z rozdzielnicy RA

	368	KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa	2 990,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: YDYżo5x2,5
		mm2 - zasilanie rozdzielnicy monitoringu i podcentrali alarmowej

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.20. Instalacje elektryczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 51
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		13 * 230 =	2 990,000
	 
	Razem   =	 2 990,000	m

	 
	 
	1.20.4	Instalacje elektryczne oświetleniowe		
	 
	369	KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa	2 970,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5 mm2  -
		YDYpżo 3 x 1,5  mm2 -obwody oświetleniowe.
	 
		198 * 15 =	2 970,000
	 
	Razem   =	 2 970,000	m

	 
	370	KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa	249,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5 mm2  -
		YDYżo 3x1,5 mm2 - obwody oświetlenia awaryjnego
	 
	Sektory I-III:	83 * 3 =	249,000
	 
	Razem   =	  249,000	m

	 
	371	KNR 508-0301-22-00 WACETOB Warszawa	199,000	szt
		Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w gazobetonie,
		sposobem ręcznym.
	 
		128 + 71 =	199,000
	 
	Razem   =	  199,000	szt

	 
	372	KNR 508-0302-02-00 WACETOB Warszawa	128,000	szt
		Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej lub
		cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

	373	KNR 508-0307-02-00 WACETOB Warszawa	71,000	szt
		Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik
	 
		18 + 20 + 1 + 7 + 9 + 12 + 4 =	71,000
	 
	Razem   =	  71,000	szt

	 
	374	KNR 508-0115-02-01 WACETOB Warszawa	216,000	m
		Montaż kanałów instalacyjnych z PVC o szerokości podstawy do 60 mm, do podłoża: inne niż betonowe - KPR200
	 
		9 * 24 =	216,000
	 
	Razem   =	  216,000	m

	 
	375	KNR 508-0501-02-00 WACETOB Warszawa	393,000	kpl
		Przygotowanie podłoża  pod oprawy oświetleniowe.
	 
		393 =	393,000

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.20. Instalacje elektryczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 52
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  393,000	kpl

	 
	376	508-0511-02-01	47,000	kpl
		Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw np.Atlantyk 3 PC 2 x 58W
	 
		36 + 8 + 1 + 2 =	47,000
	 
	Razem   =	  47,000	kpl

	 
	377	508-0511-02-01	27,000	kpl
		Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw np.Atlantyk 3 PC 2 x 36W
	 
		27 =	27,000
	 
	Razem   =	  27,000	kpl

	 
	378	KNR 508-0511-01-00 WACETOB Warszawa	177,000	kpl
		Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych np.LUGCLASSIC  NEW PAR 2x36W
	 
		37 + 30 + 39 + 71 =	177,000
	 
	Razem   =	  177,000	kpl

	 
	379	KNR 508-0511-01-00 WACETOB Warszawa	5,000	kpl
		Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych np.LUGCLASSIC  nt AS 1x58
	 
		5 =	5,000
	 
	Razem   =	  5,000	kpl

	 
	380	508-0511-01-01	5,000	kpl
		Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych np.Raylux Opal 2x36
	 
		5 =	5,000
	 
	Razem   =	  5,000	kpl

	 
	381	508-0511-01-01	30,000	kpl
		Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych np.Raylux Opal 2x36 IP44
	 
		30 =	30,000
	 
	Razem   =	  30,000	kpl

	 
	382	508-0511-01-01	21,000	kpl
		Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowych np.Raylux Opal 2x36 IP44 EVG
	 
		21 =	21,000
	 
	Razem   =	  21,000	kpl

	 
	383	KNR 508-0511-02-00 WACETOB Warszawa	72,000	kpl
		Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetlówkowychnp.np. AT157LUGCLASSIC T5-2 2x28  z modułem

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.20. Instalacje elektryczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 53
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		72 =	72,000
	 
	Razem   =	  72,000	kpl

	 
	384	KNR 508-0511-08-00 WACETOB Warszawa	9,000	kpl
		Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw, rodzaju: zawieszane - np.SATELA 1x100

	385	KNR 508-0512-01-01 WACETOB Warszawa	42,000	kpl
		dopłata za montaż opraw świetlówkowych 2x18W IP/65 z modułem dwufunkcyjnym

	386	KNR 508-0512-01-10 WACETOB Warszawa	1,000	kpl
		Montaż na gotowym podłożu i podłączenie - numer administracyjny

	 
	1.20.5	Instalacje elektryczne gniazdkowe		
	 
	387	KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa	2 720,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5 mm2  -
		YDYp 3x2,5 mm2 - obwody gniazdkowe.
	 
		340 * 8 =	2 720,000
	 
	Razem   =	 2 720,000	m

	 
	388	508-0209-05-01	1 008,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - łączny przekrój żył: do 7,5 mm2  -
		YDYż 3x2,5 - zasilanie urządzeń warsztatowych
	 
		112 * 3 * 3 =	1 008,000
	 
	Razem   =	 1 008,000	m

	 
	389	KNR 508-0301-22-00 WACETOB Warszawa	72,000	szt
		Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów, sposobem ręcznym.
	 
		13 + 21 + 38 =	72,000
	 
	Razem   =	  72,000	szt

	 
	390	KNR 508-0302-02-00 WACETOB Warszawa	138,000	szt
		Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej lub
		cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

	391	KNR 508-0309-01-00 WACETOB Warszawa	121,000	szt
		Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 końcowych,
		230V/16A/Z

	392	KNR 508-0309-08-00 WACETOB Warszawa	83,000	szt
		Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych wodoszczelnych z uziemieniem z rozłącznikiem z blokadą
		mechaniczną typ GWP 132 PF

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.20. Instalacje elektryczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 54
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	393	KNR 508-0602-03-00 WACETOB Warszawa	66,500	m
		Montaż bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, na wspornikach mocowanych na cegle, kucie
		mechaniczne - FeZn25x4 szyna połączeń wyrównawczych

	394	KNR 508-0206-01-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa	144,000	m
		Przewody izolowane uziemnienie
	 
		18 * 8 =	144,000
	 
	Razem   =	  144,000	m

	 
	 
	1.20.6	Instalacja odgromowa		
	 
	395	KNR 508-0604-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	274,500	m
		Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm, na dachu płaskim krytym: papą, na betonie
	 
		36.5 + 4 + 14 * 2 + 8.6 * 2 + 19.5 * 2 + 17.8 + 23.5 + 13 + 17.5 + 8 + 49 + 10.5 * 2 =	274,500
	 
	Razem   =	  274,500	m

	 
	396	KNR 508-0607-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa	119,000	m
		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z pręta o śr. do 10 mm, na budynkach - rodzaj podłoża:
		cegła (z ręcznym wyk.otworów)   - wspor.K-145
	 
		9 * 11 =	99,000
	ZP:	10 * 2 =	20,000
	 
	Razem   =	  119,000	m

	 
	397	KNR 201-0701-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	250,000	m
		Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.I-II, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

	398	KNR 201-0704-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	250,000	m
		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.I-II, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,4
		m

	399	KNR 508-0608-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	250,000	m
		Układanie bednarki w kanałach przez przyspawanie do konstrukcji - przekrój bednarki: ponad 120 do 200 mm2

	400	KNR 508-0617-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	19,000	szt
		Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, w wykopie - rodzaj przewodu: bednarka o przekroju   -           do
		120 mm2

	401	KNR 508-0618-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	22,000	szt
		Łączenię pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - rodzaj złącza: uniwersalne krzyżowe

	402	KNR 508-0619-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	19,000	szt
		Montaż złączy rynnowych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, do rynny okapowej - miejsce montażu: dach
	 
		19 =	19,000

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.20. Instalacje elektryczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 55
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  19,000	szt

	 
	403	KNR 508-0619-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	19,000	szt
		Montaż złączy rynnowych w instalacji uziemiającej lub odgromowej, do rynny okapowej - miejsce montażu: ściana
	 
		19 =	19,000
	 
	Razem   =	  19,000	szt

	 
	404	KNR 508-0619-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	19,000	szt
		Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej - połączenie: drut-płaskownik
	 
		19 =	19,000
	 
	Razem   =	  19,000	szt

	 
	405	KNR 508-0621-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	152,000	szt
		Montaż osłon z rur karbowanych - przewodów uziemiających na podłożu: ceglanym
	 
		8 * 19 =	152,000
	 
	Razem   =	  152,000	szt

	 
	406	KNR 518-1702-01-00 MRiGŻ	19,000	szt
		Mocowanie skrzynek ze złączem kontrolnym p.t. lub n.t.
	 
		19 =	19,000
	 
	Razem   =	  19,000	szt

	 
	407	KNR 518-1602-05-00 MRiGŻ	19,000	szt
		Montaż zacisku probierczego

	 
	1.20.7	Instalacje elektryczne - instalacja połączeń wyrównawczych		
	 
	408	KNR 508-0404-07-00 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Montaż, z przykręceniem konstrukcji do gotowego podłoża szyna połączeń wyrównawczych - GSU ochrona przed
		elektrycznością statyczną.

	409	KNR 508-0204-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	70,300	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - - przekrój i rodzaj przewodu: ponad  10 do  16 mm2 Cu
	 
		6 + 9 + 6 * 3 + 6 + 8.1 + 0.8 * 29 =	70,300
	 
	Razem   =	  70,300	m

	 
	410	KNR 508-0602-03-00 WACETOB Warszawa	7,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Montaż bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, na wspornikach mocowanych na cegle, kucie
		mechaniczne - FeZn40x5 instalacja połączeń wyrównawczych

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.20. Instalacje elektryczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 56
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		7 =	7,000
	 
	Razem   =	  7,000	m

	 
	411	KNR 508-0602-03-00 WACETOB Warszawa	299,300	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Montaż bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, na wspornikach mocowanych na cegle, kucie
		mechaniczne - FeZn25x4 instalacja połączeń wyrównawczych
	 
		79 + 30 + 29 + 1 + 3 + 10 + 48 + 5 + 24 + 6 + 9 + 6 * 3 + 6 + 8.1 + 0.8 * 29 =	299,300
	 
	Razem   =	  299,300	m

	 
	 
	1.20.8	Badanie instalacji elektrycznych.		
	 
	412	KNR 508-0901-01-00 WACETOB Warszawa	324,000	pomiar
		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwód 1-fazowy     - pomiar pierwszy
	 
		27 * 12 =	324,000
	 
	Razem   =	  324,000	pomiar

	 
	413	KNR 508-0901-03-00 WACETOB Warszawa	60,000	pomiar
		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwód 3-fazowy     - pomiar pierwszy

	414	KNR 508-0902-05-00 WACETOB Warszawa	5,000	pomiar
		Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego pierwsza

	415	KNR 508-0902-06-00 WACETOB Warszawa	5,000	pomiar
		Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego następna

	 
	1.21	Instalacje teletechniczne		
	Kod CPV :  45317000-2

	1.21.1	Instalacja sygnalizacji włamania i monitoringu - roboty pomocnicze		
	Kod CPV :  45312200-9
	 
	416	KNR 403-1003-06-00 WACETOB Warszawa	34,000	szt
		Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i
		średnicy rury: do  25 mm

	417	KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa	1 540,000	m
		Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły - dla obwodów instalacji.

	418	KNR 508-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1 540,000	m
		Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane p.t. w podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich
		zaprawiania - średnica rur : do 20 mm

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.21. Instalacje teletechniczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 57
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	419	KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa	1 540,000	m
		Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm

	420	KNR 403-1014-01-00 WACETOB Warszawa	4,050	m3
		Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej
	 
		540 * 0.25 * 0.03 =	4,050
	 
	Razem   =	  4,050	m3

	 
	421	KNR 508-0804-01-00 WACETOB Warszawa	164,000	szt
		Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce o przekroju żyły: do  2,5 mm2
	 
		41 * 4 =	164,000
	 
	Razem   =	  164,000	szt

	 
	422	KNR 508-0805-01-00 WACETOB Warszawa	70,000	szt
		Montaż koncówek, przez zaciskanie, na żyłach o przekroju: do   6 mm2

	 
	1.21.2	Monitoring		
	 
	423	KNR 508-0401-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	18,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem ręcznym otworów pod śruby kotwowe - rodzaj podłoża :
		ceglane

	424	KNR 508-0802-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	22,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Mechaniczne wykonanie w cegle, ślepych otworów o objętości: ponad 0,10 do 0,25 dm3

	425	KNR 508-0812-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	108,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm2
	 
		18 * 3 * 2 =	108,000
	 
	Razem   =	  108,000	szt

	 
	426	508-0402-01-01	4,000	szt
		Mocowanie na gotowym podłożu - kamer dzień/noc np.Super HadCCD DSP zewnetrzna
	 
	Kamery szybkoobrotowe:	4 =	4,000
	 
	Razem   =	  4,000	szt

	 
	427	508-0402-01-01	1,000	szt
		Mocowanie na gotowym podłożu - kamer dzień/noc np.Sony Super HAD wewnętrzna
	 
	kamery stacjonarne:	1 =	1,000
	 
	Razem   =	  1,000	szt

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.21. Instalacje teletechniczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 58
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	428	508-0209-05-01	252,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane w gotowych korytkach instalacyjnych i rurkach osłonowych - instalacja
		YDYpżo 3x1,5 mm - zasilanie kamer
	 
		18 * 14 =	252,000
	 
	Razem   =	  252,000	m

	 
	429	508-0209-05-01	158,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane w gotowych korytkach instalacyjnych i rurkach osłonowych - instalacja YDYp
		2x1,5 mm - zasilanie kamer
	 
		158 =	158,000
	 
	Razem   =	  158,000	m

	 
	430	508-0209-05-02	240,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane pod tynkowo - zasilanie kamer przewód koncentryczny ekranowany 75 CCTV-
		R59
	 
		48 * 5 =	240,000
	 
	Razem   =	  240,000	m

	 
	431	Pozycja	1,000	kpl
		Dostawa materiałów: czterokanałowy rejstrator DVR

	432	Pozycja	2,000	kpl
		Dostawa materiałów: dysk twardy np. HDD 1Tb

	433	Pozycja	1,000	kpl
		Dostawa materiałów: monitor np. DLm-22LA

	434	KNR 501-1301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	18,000	odc
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Badanie zainstalowanych kabli - opis oraz opracowanie dokumentacji

	435	KNR 501-1310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,000	odc
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Pomiary końcowe prądem stałym kabla - miernikiem

	 
	1.21.3	Instalacja sygnalizacji włamania		
	Kod CPV :  45312200-9
	 
	436	508-0209-05-02	147,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane pod tynkowo - zasilanie podcentralek kabel
	 
		49 * 3 =	147,000
	 
	Razem   =	  147,000	m

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.21. Instalacje teletechniczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 59
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	437	KNR 508-0406-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - sygnalizator akustyczno-świetlny wewnętrzny np. SPW-100 i zewnętrzny
		SP-500R

	438	508-0406-01-01	1,000	szt
		Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - szyfrator LCD w kasecie z kluczykiem

	439	508-0209-05-02	4 920,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane pod tynkowo - instalacja sieci - YTKSY pekw 3x2x0,5
	 
		120 * 41 =	4 920,000
	 
	Razem   =	 4 920,000	m

	 
	440	508-0209-05-02	240,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane pod tynkowo - instalacja sieci - 10xYTKSYekw 3x2x0,5
	 
		120 * 2 =	240,000
	 
	Razem   =	  240,000	m

	 
	441	Pozycja	13,000	kpl
		Czujka dualna instalacji włamania typ (PIR+mikrofale)

	442	Pozycja	9,000	kpl
		Czujka stłuczeniowa wraz z kontraktonem instalacji włamania -np. INDIGO

	443	Pozycja	19,000	kpl
		Czujnik magnetyczny drzwiowy

	444	508-0209-05-02	147,000	m
		Przewody kabelkowe płaskie układane pod tynkowo - zasilanie podcentralek kabel
	 
		49 * 3 =	147,000
	 
	Razem   =	  147,000	m

	 
	445	Pozycja	6,000	kpl
		manipulator sensoryczny np.Ekspander

	446	KNR 501-1301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	odc
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Badanie zainstalowanych kabli - opis oraz opracowanie dokumentacji

	447	KNR 501-1310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	42,000	odc
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Pomiary końcowe prądem stałym kabla - miernikiem

	 
	1.21.4	Instalacja telekomunikacyjna i sieci strukturalnej		

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.21. Instalacje teletechniczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 60
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	448	KNR 401-0335-17-00 WACETOB Warszawa	23,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o grubości: 1 1/2 cegły
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2

	449	KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa	858,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły

	450	KNR 508-0115-02-00 WACETOB Warszawa	858,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Montaż kanałów instalacyjnych z np.PVC- LS-25x12
	 
		858 =	858,000
	 
	Razem   =	  858,000	m

	 
	451	KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa	858,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm

	452	KNR 403-1014-01-00 WACETOB Warszawa	0,300	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej

	453	KNR 021-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa	0,800	100 m
		[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]		
		Montaż koryt kablowych (odcinki proste) pod gotową podłogą , przy szerokości koryta: do 100 mm

	454	KNR 021-0101-09-00 ATHENASOFT Warszawa	28,000	szt
		[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]		
		Montaż koryt kablowych (odcinki proste) pod gotową podłogą  - kątów, rozgałęzień

	455	KNR 021-0103-01-00	380,000	m
		[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]		
		Układanie kabli zasilających o przekroju żył do 3x2,5 mm2, w korytach kablowych - 1 kabel

	456	KNR 021-0103-02-00	1 140,000	m
		[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]		
		Układanie kabli zasilających o przekroju żył do 3x2,5 mm2, w korytach kablowych - następny kabel w wiązce
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000    ( 380,000 m * 3,00000 =  1 140,000 m )

	457	KNR 021-0103-03-00 ATHENASOFT Warszawa	10 704,000	100 m
		[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]		
		Układanie kabli -  Instalacja sieci ( logicznej ) - np. kabel S/FTP kat.7 4 pary 23AWG
	 
		1784 * 6 =	10 704,000
	 
	Razem   =	 10 704,000	100 m

	 
	458	KNR 021-0103-03-00	250,000	m

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.21. Instalacje teletechniczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 61
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]		
		Układanie kabli -  Instalacja sieci ( logicznej ) - np. kabel XG/OM3 uniwersalny 8x50

	459	KNR 021-0104-01-00 ATHENASOFT Warszawa	48,000	1 przep.
		[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]		
		Przeciąganie kabli przez przepusty - 1 kabla
	Uwaga: skrót jednostki miary "1 przep." oznacza - jeden przepust

	460	KNR 021-0104-02-00 ATHENASOFT Warszawa	480,000	1 przep.
		[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]		
		Przeciąganie kabli przez przepusty - każdego następnego kabla w wiązce
	Uwaga: skrót jednostki miary "1 przep." oznacza - jeden przepust
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 10,00000    ( 48,000 1 przep. * 10,00000 =   480,000 1 przep. )

	461	KNR 021-0108-01-00 ATHENASOFT Warszawa	21,000	szt
		[ Wyd.ATHENASOFT W-wa 2006 r. ]		
		Montaż kaset w podłodze podniesionej, przy ilości modułów np. RJ45: 2

	462	KNR 508-0309-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	145,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych końcowych np.ACO Ultra ekranowane, uchwyt Mosaic 45
	 
	Gniazdo:	145 =	145,000
	 
	Razem   =	  145,000	szt

	 
	463	KNR 508-0309-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	145,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Montaż na gotowym podłożu gniazda- wkładki ekranowanej np. ACO Plus RJ45
	 
	Gniazdo:	145 =	145,000
	 
	Razem   =	  145,000	szt

	 
	464	KNR 505-1202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Montaż urządzeń - mocowanie na gotowym podłożu - szafa dystrybucyjna okablowania strukturalnego - kompletna (
		parametry:600/600 waga 300 kg) z zabudowanymi panelami, kablem krosowym ekranowanym np. EMT PiMF.

	465	KNR 505-1201-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Montaż urządzeń - szafa PD1, PD2, PD3 - szafa dystrybucyjna kompletna

	466	Pozycja	11,000	kpl
		Zestaw urządzeń aktywnych
	 
	HP 2910-48G al Switch:	1 =	1,000
	HP 2910-24G al Switch:	1 =	1,000
	HP 2910-24G al Switch:	1 =	1,000
	HP 2910-48G al Switch:	2 =	2,000
	HP X121 IG SFP LC SX:	6 =	6,000
	 
	Razem   =	  11,000	kpl

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.21. Instalacje teletechniczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 62
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	467	KNR 508-0109-01-00 WACETOB Warszawa	384,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Rury winidurowe karbowane (giętkie- typu peszel) układane p.t. w betonie, w gotowych bruzdach, przy średnicy rur: do
		25 mm
	 
		96 * 4 =	384,000
	 
	Razem   =	  384,000	m

	 
	468	508-0209-05-02	243,000	m
		Instalacja sieci ( telekomunikacyjnej) - kabel YTKSY ekw3x2x0,5
	 
		243 =	243,000
	 
	Razem   =	  243,000	m

	 
	469	508-0309-01-03	1,000	kpl
		Montaż  centrali telefonicznej np.Platan

	470	KNR 501-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	30,000	złącze
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Łączenie kabli - Złącze na kablu o liczbie par - 10
	 
		3 * 5 * 2 =	30,000
	 
	Razem   =	  30,000	złącze

	 
	471	KNR 501-1210-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	12,000	100 par
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Lutowanie skrętek żył kablowych. Liczba par - 100

	472	KNR 501-1301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	25,000	odc
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Badanie zainstalowanych kabli - opis oraz opracowanie dokumentacji

	473	KNR 501-1310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	odc
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 ]		
		Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie par - 10 - miernikiem dynamicznym

	 
	1.21.5	Instalacje sieci radiowęzła		
	 
	474	KNR 401-0335-17-00 WACETOB Warszawa	23,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, o grubości: 1 1/2 cegły
	Numer specyfikacji :  St-01-S-4.2-2

	475	KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa	142,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły
	 
		(27 + 17 + 7 * 14) =	142,000

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.21. Instalacje teletechniczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 63
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  142,000	m

	 
	476	KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa	142,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do  25 mm
	 
		142 =	142,000
	 
	Razem   =	  142,000	m

	 
	477	KNR 508-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	142,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Rury winidurowe gładkie (sztywne) układane p.t. w podłożu różnym od betonu, w gotowych bruzdach bez ich
		zaprawiania - średnica rur : do 20 mm

	478	KNR 403-1014-01-00 WACETOB Warszawa	0,100	m3
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej

	479	KNR 508-0115-02-00 WACETOB Warszawa	144,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Montaż kanałów instalacyjnych z PVC- np. LS-20x12
	 
		48 * 3 =	144,000
	 
	Razem   =	  144,000	m

	 
	480	KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa	336,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe -PGYp2x2,5
	 
		56 * 2 * 3 =	336,000
	 
	Razem   =	  336,000	m

	 
	481	KNR 508-0209-05-00 WACETOB Warszawa	336,000	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Przewody kabelkowe płaskie układane w tynku na podłożu innym niż betonowe -YDYp2x1,5 mm
	 
		336 =	336,000
	 
	Razem   =	  336,000	m

	 
	482	KNR 508-0302-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	18,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej lub
		cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm2 - 3 wyloty

	483	KNR 508-0812-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	400,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm2
	 
		50 * 4 * 2 =	400,000

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.21. Instalacje teletechniczne
	Data : 2013-06-10	 Str: 64
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  400,000	szt

	 
	484	KNR 508-0401-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem ręcznym otworów pod śruby kotwowe - rodzaj podłoża :
		ceglane               - 2 otwory

	485	Pozycja	1,000	kpl
		Montaż modułu np.APS-178 - montowany w szafie teletechnicznej np. ZPAS SJ2

	486	Pozycja	1,000	kpl
		Stacja kontrolno-mikrofonowa APS-308 wraz z modułem wzmacniacza ( typ. np.BO-CD-150)

	487	KNR 508-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	33,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez osadzenie : kołków plast. w gazobetonie

	488	KNR 508-0402-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	33,000	szt
		[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]		
		Mocowanie na gotowym podłożu, bez częściowego rozebrania i podłączenia-np. Io-Audio WA-LR 06-165/T

	489	KNR 508-0901-01-00 WACETOB Warszawa	33,000	pomiar
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwód 1-fazowy     - pomiar pierwszy
	 
		33 =	33,000
	 
	Razem   =	  33,000	pomiar

	 
	 
	1.22	Przyłącza		
	 
	490	Pozycja	1,000	kpl
		Obsługa geodezyjna

	 
	1.22.1	Przyłącze elektryczne		
	Kod CPV :  45310000-3
	 
	491	KNR 201-0701-01-20 WACETOB Warszawa	37,500	m
		Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.I-II, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0 m
	 
	kable energetyczne:	37.5 =	37,500
	 
	Razem   =	  37,500	m

	 
	492	KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	37,500	m
		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m

	493	KNR 510-0101-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	37,500	m
		[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]		
		Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli jednożyłowych - 4 x 185 z przykryciem folią

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.22. Przyłącza
	Data : 2013-06-10	 Str: 65
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	494	KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	37,500	m
		Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi
	 
		37.5 =	37,500
	 
	Razem   =	  37,500	m

	 
	495	KNR 201-0704-01-30 WACETOB Warszawa	27,000	m
		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.I-II, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 1,0
		m
	 
		27 =	27,000
	 
	Razem   =	  27,000	m

	 
	496	KNR 1314-1003-05-00 IGM Warszawa	5,500	m
		Przepusty kablowe ułożone w otwartym wykopie, wykonane z rur DVK110 np. AROT

	497	KNR 403-1003-06-00 WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia ponad 1/2 do 1 cegły i
		średnicy rury: do  25 mm

	 
	1.22.2	Przyłącze kanalizacyjne - kanalizacja ogólnospławna		
	Kod CPV :  45330000-9
	 
	498	KNR 201-0211-04-00 WACETOB Warszawa	42,490	m3
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie
		kategorii: III - do gł. 1,88 m
	 
		(0.6 + 0.4) * 1.88 * (22.6) =	42,49
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  42,490	m3

	 
	499	KNR 402-0119-04-00 WACETOB Warszawa	22,600	m
		[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]		
		Demontaż rurociągu żelwnego ciśnieniowego uszczelnionego ołowiem - wykopie o średnicy: - 200 mm

	500	KNR 405-0401-01-00 PROINBUD Warszawa	6,780	m2
		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, o grubości podłoża: 10 cm
	 
		0.3 * (22.6) =	6,780
	 
	Razem   =	  6,780	m2

	 
	501	KNR 218-0408-02-00 WACETOB Warszawa	22,600	m
		Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm
	 
		13 + 4.8 + 4.8 =	22,600
	 
	Razem   =	  22,600	m

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.22. Przyłącza
	Data : 2013-06-10	 Str: 66
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	502	KNR 405-0301-01-10 PROINBUD Warszawa	5,000	szt
		Przekucie ścianek żelbetowych studzienek z wykonaniem kinet betonowych.

	503	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa	5,000	podejśc.
		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 160 mm

	504	KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	378,630	m3
		Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III
	 
		459.66 - 73.35 =	386,31
		- 3.14159 * 0.1^2 * (91.5 + 13 + 140) =	-  7,68
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  378,630	m3

	 
	505	KNR 201-0503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	378,630	m3
		Mechaniczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wyrównanych warstw, w gruncie kat.I-II

	506	KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	378,630	m3
		Zagęszczenie  warstwami gruntu w wykopach ubijakami mechanicznymi, w gruncie sypkim, kategorii : I-II - przy
		układaniu przewodów instalacji sanitarnej, wodnej, deszczowej
	 
		378.63 =	378,630
	 
	Razem   =	  378,630	m3

	 
	507	KNR 218-0706-02-00 WACETOB Warszawa	1,000	próba
		Próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu - 50 m/, z rur o średnicy
		nominalnej: 200 mm - oprócz kanałów z rur bet.i żelbet.
	 
		1 =	1
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =	  1,000	próba

	 
	508	KNR 201-0211-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	81,030	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier. o poj.łyżki 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
		hałdach, z transportem urobku na odległość do 1 km, samoch.samowyładowczymi o ładow.do 5 t w gruncie  kat.I-III
		/spycharka gąs. 75 KM/
	 
		459.66 - 378.63 =	81,030
	 
	Razem   =	  81,030	m3

	 
	509	KNR 201-0214-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	40,515	m3
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po
		drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t grunt kat. I-II
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 0,50000    ( 81,030 m3 * 0,50000 =   40,515 m3 )

	510	KNR 404-1101-05-00 IGM Warszawa	486,180	m3
		Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km : - samochodem
		ciężarowym
	Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 6,00000    ( 81,030 m3 * 6,00000 =   486,180 m3 )

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.22. Przyłącza
	Data : 2013-06-10	 Str: 67
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	1.22.3	Przyłącze wodociągowe		
	Kod CPV :  45330000-9
	 
	511	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa	3,000	m2
		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce
		piaskowej
	 
		2.5 * 1.2 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	m2

	 
	512	KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa	3,000	m2
		Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem   =	  3,000	m2

	 
	513	KNR 231-0105-04-00 IGM Warszawa	15,000	m2
		Podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy
		dalszy 1 cm
	 
		3 =	3,000
	 
	Razem =	  3,000
	Współcz. =	*  5,00000
	 
	Ogółem  =	  15,000	m2

	 
	514	KNR 231-0502-01-00 IGM Warszawa	3,000	m2
		Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem

	515	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa	6,000	m
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

	516	KNR 201-0211-04-00 WACETOB Warszawa	23,040	m3
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, w gruncie
		kategorii: III - do gł. 1,0 m.
	 
		(0.6 + 0.3) * 1.6 * 16 =	23,04
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  23,040	m3

	 
	517	KNR 201-0322-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,250	m2
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z rozbiórką, w
		gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II
	 
		1.65 * 2.5 * 2 =	8,250
	 
	Razem   =	  8,250	m2

	 
	518	KNR 218-0901-01-00 WACETOB Warszawa	1,000	kpl

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.22. Przyłącza
	Data : 2013-06-10	 Str: 68
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpiętości elementu: 4,0 m

	519	KNR 218-0902-06-00 WACETOB Warszawa	1,000	kpl
		Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego,o rozpiętości elementu: 4,0 m

	520	KNR 218-0903-01-00 WACETOB Warszawa	1,000	kpl
		Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m

	521	KNR 218-0903-06-00 WACETOB Warszawa	1,000	kpl
		Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu: 4,0 m

	522	KNR 218-0511-01-00 WACETOB Warszawa	1,920	m3
		Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 10 cm wraz z obsypką i zagęszczeniem.
	 
		0.4 * 16 * 0.3 =	1,92
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  1,920	m3

	 
	523	KNR 218-0214-05-00 WACETOB Warszawa	1,000	kpl
		Montaż trójnika z łącznikami np.HAWLE, na rurociągach PE - średnica trójnika: 63 mm

	524	KNR 218-0112-03-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		Montaż kształtek ciśnieniowych np. PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na
		luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110  mm

	525	KNR 228-0302-01-01 MRiGŻ	16,000	m
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: do 63 mm
	 
		16 =	16,000
	 
	Razem   =	  16,000	m

	 
	526	KNR 228-0316-01-00 MRiGŻ	1,000	próba
		Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: do 110 mm

	527	KNR 218-0707-01-00 WACETOB Warszawa	0,034	200 m
		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm
	 
		6.8 / 200 =	0,034
	 
	Razem   =	  0,034	200 m

	 
	528	KNR 218-0708-01-00 WACETOB Warszawa	0,034	200 m
		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm
	 
		0.034 =	0,034
	 
	Razem   =	  0,034	200 m

	 
	529	KNR 219-0219-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,500	m
		Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi

	Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu 
	 
	1.  Przebudowa warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu
	1.22. Przyłącza
	Data : 2013-06-10	 Str: 69
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		2.5 =	2,500
	 
	Razem   =	  2,500	m

	 
	530	KNR 201-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	23,040	m3
		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami warstwą do 30 cm ziemi leżącej obok, z przerzutem ziemi na odległość do
		3 m oraz zagęszczeniem warstw ubijakami ręcznymi; grunt kat.I-III
	 
		23.04 =	23,040
	 
	Razem   =	  23,040	m3

	 
	531	KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	23,040	m3
		Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów
		spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III
	 
		23.04 =	23,04
	 
	Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	  23,040	m3

	 
	532	KNR 201-0503-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	23,040	m3
		Mechaniczne zasypywanie wykopów z zagęszczeniem wyrównanych warstw, w gruncie kat.I-II

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -