**Część III. Sprzęt RTV dla Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi**

**UWAGA !**

Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie nazwy handlowe (marka, typ, model, itp.) oferowanego sprzętu jak również wszelkie rzeczywiste parametry techniczne na potwierdzenie spełnienia wymagań. W pozostałych miejscach, gdzie nie jest możliwe podanie nazw handlowych lub rzeczywistych parametrów Zamawiający dopuszcza w ofercie deklarację Wykonawcy o spełnieniu wymagań.

Specyfikacja techniczna sprzętu:

1. Sprzęt muzyczny – 2 kpl.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane **minimalne parametry techniczne** | **Wypełnia WYKONAWCA**  **Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego** |
| System | Wieża | NAZWA/MODEL itp.  ……………………….  ……………………….  ………………………. |
| Liczba kanałów audio | 2.0 |  |
| Moc głośników (sumaryczna) | 150 W (2x 75W) |  |
| Tuner FM | Tak |  |
| Pasma | FM (UKF) |  |
| Pamięć stacji | 30 |  |
| Odtwarzacz CD | Tak |  |
| Odczytywane formaty płyt CD | CD-R, CD-RW |  |
| Odtwarzanie z USB | Tak |  |
| Odtwarzane formaty audio | MP3 |  |
| Stacja dokująca | Nie |  |
| Funkcje specjalne | - Odtwarzacz CD z odczytem plików MP3 - Bluetooth 3.0 - bezprzewodowe odtwarzanie muzyki ze smartfonów i tabletów - Cyfrowa synteza PLL - Wejście USB do odtwarzania muzyki - Equalizer |  |
| Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |  |
| Złącza | 3,5 mm minijack, 1 x USB 2.0 |  |
| Akcesoria w zestawie | - Mikrofon do karaoke - Pilot |  |
| Zasilanie sieciowe | AC 100-240V 50/60Hz |  |

1. Telewizor LED 1 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane **minimalne parametry techniczne** |  |
| Przekątna ekranu | 55 cali |  |
| Technologia podświetlenia matrycy | Direct LED |  |
| Obsługa technologii HD | Ultra HD (4K) |  |
| Obsługa technologii 3D | Nie |  |
| Funkcja HDR (Szeroki zakres dynamiki) | Tak |  |
| Zakrzywiony ekran | Nie |  |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 pikseli |  |
| Sygnał wideo (HD) | 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i |  |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 16:9 |  |
| Typ Tunera TV | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |  |
| System dźwięku | Ultra surround |  |
| Moc wyjściowa audio | 20 Wat |  |
| PiP (obraz w obrazie) | Nie |  |
| PaP (obraz i obraz) | Nie |  |
| Funkcje Smart | Tak |  |
| Funkcje użyteczne | Personal Video Recording (PVR) |  |
| Czytnik kart pamięci | Nie |  |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |  |
| Złącze HDMI | 3 szt. |  |
| Złącze USB 2.0 | 2 szt. |  |
| Dodatkowe informacje n/t złącz | Bluetooth, 1 x cyfrowe wyjście optyczne audio, 1 x Złącze C.I. (Common Interface), WiDi (Wireless Display) |  |
| Klasa energetyczna | A+ |  |
| Roczne zużycie energii | Max 123 kWh |  |
| Kolor | Czarny |  |

1. Odtwarzacz DVD - 1 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane **minimalne parametry techniczne** | **Wypełnia WYKONAWCA**  **Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego** |
| Technologia 3D | tak | NAZWA/MODEL itp.  ……………………….  ……………………….  ………………………. |
| Zgodność z 4K | interpolacja do formatu 4K |  |
| Technologia HDR (High Dynamic Range) | nie |  |
| Rodzaj odtwarzanych płyt | Blu-ray 3D, Blu-ray, BD-R, BD-RE, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD Video, CD-Audio, CD-R/RW, SACD |  |
| System dźwięku wielokanałowego | Dolby Digital, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio |  |
| Obsługiwane formaty wideo | AVCHD, MKV, AVI, MP4, XviD, ASF, MOV, MTS |  |
| Obsługiwane formaty audio | MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, LPCM, OGG, AIFF, ALAC, DSF |  |
| Obsługiwane formaty zdjęć | BMP, GIF, JPEG, PNG |  |
| Kod regionu | B, drugi |  |
| Interpolacja nagrań z płyt DVD, Blu-ray | Blu-ray do formatu 2160p, DVD do formatu 1080p, system 24p |  |
| Skanowanie progresywne | tak |  |
| Wi-Fi | tak |  |
| Komunikacja dodatkowa | Miracast, Bluetooth |  |
| Tuner telewizyjny | nie |  |
| Wbudowany dysk twardy (pamięć flash) | nie |  |
| Menu w języku polskim | tak |  |
| Funkcje dodatkowe | 4K - interpolacja do formatu, aplikacje internetowe, Bravia Sync, Deep Colour, procesor 2-rdzeniowy, Screen Mirroring, Triluminos Colour, TV SideView, technologia IP Content Noise Reduction Pro |  |
| Wyjście HDMI | tak (x1) |  |
| Złącze USB | tak (x1) |  |
| Złącze Ethernet (LAN) | tak |  |
| Cyfrowe wyjście koaksjalne | tak |  |
| Kolor obudowy | czarny |  |
| Pobór mocy | włączony 12 W , czuwanie 0,25 W |  |
| Zasilanie | 230 V, 50/60 Hz |  |
| Wyposażenie | 2 baterie AAA, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pilot |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

1. Aparat telefoniczny – 3 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane **minimalne parametry techniczne** | **Wypełnia WYKONAWCA**  **Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego** |
| Komunikacja bezprzewodowa: | DECT | NAZWA/MODEL itp.  ……………………….  ……………………….  ………………………. |
| Czas czuwania (maks.): | 170 h |  |
| Czas rozmów (maks.): | 18 h |  |
| Wyświetlacz: | Podświetlany |  |
| Identyfikacja numerów CLIP: | Tekstowa |  |
| Funkcja Flash: | Tak |  |
| Tryb głośnomówiący: | Tak |  |
| Łączenie wielu słuchawek: | Tak |  |
| Max. ilość słuchawek: | 6 |  |
| Wybieranie połączeń: | Tonowe |  |
| Wybieranie połączeń: | Książka telefoniczna |  |
| Wybieranie połączeń: | Ponowne wybierane |  |
| Wybieranie połączeń: | Połączenia przychodzące |  |
| Książka telefoniczna: | 50 |  |
| Połączenia przychodzące: | 50 |  |
| Ponowne wybieranie: 10 |  |  |
| Funkcje specjalne: - | Szukanie wpisów po pierwszym znaku – Lista ponownego wybierania 10 numerów – Odbiór rozmowy dowolnym przyciskiem - Data i godzina - Wyłączenie słuchawki - Zawieszenie połączenia - Chwilowe wybieranie tonowe – Połączenia wewnętrzne, przełączanie połączeń – Konferencja trójstronna - Tryb ECO |  |
| Waga: | Waga: Baza 110 g, Słuchawka 130 g |  |
| Pozostałe parametry: | Podświetlany wyświetlacz 1,4" (3 linie po 16 cyfr) - Montaż ścienny - Akumulatory: 2 x AAA 550 mAh -  Pobór energii: 0.45W w stanie gotowości, 3.8W w  trakcie rozmowy - Czas ładowania do 7 godzin -  Menu w j. polskim |  |
| Gwarancja | Min 24-miesiące |  |