**Część II. Wyposażenie stanowisk gospodarczych w urządzenia ze stali nierdzewnej**

**1. POMIESZCZENIE NR 1 I 2 „** PRACOWNIA TECHNOLOGII GASTRONOMICZNEJ”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa stanowiska pracy** | **Wyposażenie stanowiska** | **Ilość****/szt/** |
| 2 | Stanowisko sporządzania potraw i napojów | stół roboczy (spodem szafka) ze stali nierdzewnej, drzwi przesuwane półka w środku, wyposażone w dwa gniazda wtykowe. Dostawa i montaż.Wysokość - H: 850 mmGłębokość - D: 600 mmSzerokość - W: 1200 mmMateriał wykonania: stal nierdzewnaKonstrukcja: spawanaIlość szuflad: 3 szt **Zdjęcie poglądowe.**980466140 | 16 |
| Zlewozmywak dwukomorowy, Dostawa i montaż. **Zdjęcie poglądowe.**Wysokość - H: 850 mmGłębokość - D: 600 mmSzerokość - W: 1000 mmMateriał wykonania: stal nierdzewna980896100 | 16 |
| Bateria zlewozmywakowa stojąca kolumnowa ze spryskiwaczem do montażu stołowego, wylewka obrotowa, elastyczny wąż w splocie ze stali nierdzewnej. Przystosowana jako stojąca na blacie. Dostawa i montaż. Zdjęcie poglądowe. | 16 |
| 3 | Stanowisko obróbki wstępnej brudnej  | Zlewozmywak – stół roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem jednokomorowym z półką 800x600mm. **Zdjęcie poglądowe.** | 2 |
| Stół produkcyjny ze stali nierdzewnej **Zdjęcie poglądowe.** Wymiary ok. 1000x600mm – po dokonaniu wizji lokalnej przed montażem | 2 |
| 4 | Stanowisko obróbki wstępnej czystej | Zlewozmywak stół roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem jednokomorowym z półką 800x600mm. **Zdjęcie poglądowe.** | 2 |
| Stół produkcyjny ze stali nierdzewnej **Zdjęcie poglądowe.** Wymiary ok. 1000x600mm – po dokonaniu wizji lokalnej przed montażem | 2 |
| 5 | Stanowisko produkcji potraw z mięsa | Zlewozmywak stół roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem jednokomorowym z półką 800x600mm **Zdjęcie poglądowe.** | 2 |
| Stół produkcyjny ze stali nierdzewnej **Zdjęcie poglądowe.** Wymiary ok. 1000x600mm – po dokonaniu wizji lokalnej przed montażem | 2 |
| 6 | Stanowisko produkcji ciast | Zlewozmywak stół roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem jednokomorowym z półką 800x600mm **Zdjęcie poglądowe.** | 2 |
| Stół produkcyjny ze stali nierdzewnej **Zdjęcie poglądowe** Wymiary ok. 1000x600mm – po dokonaniu wizji lokalnej przed montażem | 2 |
| 8 | Stanowisko ekspedycji potraw i napojów | Stół do ekspedycji potraw 800x600mm **Zdjęcie poglądowe.** Wymiary ok. 1000x600mm – po dokonaniu wizji lokalnej przed montażem | 2 |
|  |  | Stół roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem jednokomorowym z półką i otworem na odpadki. | 2 |
| Regał na naczynia do polerowania z 4 półkami perforowanymi o nośności 70 kg na półkę.Wysokość - H: 1800 mmGłębokość - D: 400 mmSzerokość - W: 800 mmMateriał wykonania: stal nierdzewna **Zdjęcie poglądowe.** | 2 |
| 10 | Kącik magazynowy  | Szafka z regałami Wysokość - H: 1800 mmGłębokość - D: 400 mmSzerokość - W: 800 mmMateriał wykonania: stal nierdzewna **Zdjęcie poglądowe.** | 2 |
|  |

**2. POMIESZCZENIE NR 3 „**PRACOWNIA OBSŁUGI GOŚCI”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Nazwa stanowiska pracy** | **Wyposażenie stanowiska** | **Ilość****/szt/** |
|  |  | Stół stalowy lub blat roboczy zaplecza barowego ze stali nierdzewnej 800/600mm **Zdjęcie poglądowe.** | 1 |
| Zlewozmywak dwukomorowy **Zdjęcie poglądowe.**Wysokość - H: 850 mmGłębokość - D: 600 mmSzerokość - W: 1000 mmMateriał wykonania: stal nierdzewna980896100 | 1 |
|  |  | Pomocnik kelnerski ze stali nierdzewnej 817x500x1100 mm  | 1 |
|  |  | Wózek kelnerski do serwisu specjalnego dwupoziomowy na kółkach ze stali nierdzewnej1200x500x950 mm | 1 |