**CZĘŚĆ III – Projektor wraz z uchwytem i tablica interaktywna**

**3.1 Projektor wraz z uchwytem – 1 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne** | **Wypełnia WYKONAWCA****Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego** |
| **Projektor**  | **Krótkoogniskowy o wysokiej jasności** | **NAZWA/MODEL itp.****……………………….****……………………….****……………………….** |
| Technologia wyświetlania | DLP |  |
| Rozdzielczość natywna | 1024 x 768 (XGA) |  |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1200 (WUXGA) |  |
| Format obrazu | 4:316:10 |  |
| Jasność | 3300 lm |  |
| Kontrast | 15 000:1 |  |
| Wielkość rzutowanego obrazu | 60" - 200" |  |
| Minimalna odległość projekcji | 0,8 m |  |
| Żywotność lampy | 3 500 h (tryb normalny)5 000 h (tryb ekonomiczny)7 000 h (tryb SmartEco) |  |
| Moc lampy | 240 W |  |
| Złącza | Wejście audio – min. 1 szt.Wyjście audio - 1 szt.Wejście mikrofonowe - 1 szt.Composite video (RCA) - 1 szt.HDMI - 1 szt.VGA in (D-sub) – min. 1 szt.VGA out (D-sub) - 1 szt.S-Video - 1 szt.RJ-45 (LAN) - 1 szt.USB 2.0 (zasilanie) - 1 szt.Mini USB - 1 szt.RS-232 - 1 szt.AC in (wejście zasilania) - 1 szt. |  |
| 3D Ready | Tak |  |
| Głośniki | Tak |  |
| Dodatkowe informacje | Możliwość regulacja zniekształcenia trapezowego‎ (Keystone) |  |
| Dołączone akcesoria | PilotKabel VGAKabel zasilającyKabel RGB/komponentOsłona obiektywuInstrukcja ObsługiInstrukcja szybkiego uruchomienia |  |
| **Uchwyt ścienny** | **możliwość regulacji obrotu, pochylenia, odległości, kompatybilny z zaproponowanym projektorem** | **NAZWA/MODEL itp.****……………………….****……………………….****……………………….** |
| Typ | ścienny |  |
| Maksymalne obciążenie | 12kg |  |
| Możliwość pochylenia | w osi projektora +/- 42°, na boki +/- 42° |  |
| Odległość od punktu mocowania | 63.5 - 116.5 cm |  |
| Możliwość ukrycia przewodów w uchwycie | Tak |  |
| Rozstaw otworów mocujących | Pasujący do zaproponowanego w zestawie projektora |  |

**3.2. Tablica interaktywna**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane **minimalne parametry techniczne** | Wypełnia WYKONAWCA**Wpisać parametry techniczne oferowanego sprzętu celem weryfikacji wstępnej przez Zamawiającego** |
| **Tablica interaktywna** | **suchościeralna, matowa i odporna na uszkodzenia** | **NAZWA/MODEL itp.****……………………….****……………………….****……………………….** |
| Przekątna | 79” |  |
| Obsługa tablicy | Dowolnym wskaźnikiem, 10 punktów dotyku dzięki technologii IR (pozycjonowanie w podczerwieni) |  |
| Format obrazu | 4:3 |  |
| Oprogramowanie | Dedykowane przez producenta tablicy  |  |
| Półka interaktywna | pozwalająca na szybki dostęp do czterech kolorów pisaka, gąbki oraz wskaźnika teleskopowego, który aktywuje funkcję pisaka laserowego w oprogramowaniu |  |
| Zestaw montażowy | Umożliwiający sprawną instalację tablicy na ścianie |  |

…………………………………….

Podpis składającego ofertę