**Część II. Meble ze stali nierdzewnej**

Dostawa od poz. 1 do 8 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu.

Dostawa poz. 9 do Zespołu Szkół Tekstylnych i Licealnych w Żaganiu.

**UWAGA !**

**Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie deklarację Wykonawcy o spełnieniu wymagań.**

Specyfikacja techniczna:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |
| Lp | Opis | | Ilość | **Wypełnia WYKONAWCA**  **Deklaracja o spełnieniu warunku (spełnia/nie pełnia)** |
| 1 | Stół przyścienny z dwoma półkami 2600x700x850 mm ze stali nierdzewnej( +/- 5 cm); .  ( wysyłany w formie spawanej) | | 1 |  |
| 2 | Stół ze zlewem – 3 komory   |  |  | | --- | --- | | Materiał | Stal nierdzewna | | Wymiary pojedynczej komory | 350 x 250 x 250 mm | | Zakres regulacji nóżek | od 25 do 60 mm | | Wysokość rantu | 100 mm | | Wymiary (DxSxW) | 50 x 100 x 97 cm | | | 1 |  |
| 3 | Umywalka ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem kolanowym i baterią (wymiary:400x400x235mm) | | 1 |  |
| 4 | Regał magazynowy półki pełne ze stali nierdzewnej  (cztery pełne półki, wymiary:600x400x1800 mm), ( +/- 5 cm); . | | 1 |  |
| 5 | Wieszak ścienny na odzież   |  |  | | --- | --- | | Wysokość: | 52 mm | | Głębokość: | 60 mm | | Długość: | 400 mm  ( +/- 3 cm); | | Kolor: | srebrny | | Materiał: Stal | Nierdzewna | | Ilość haczyków: | 4 |   Dla ZSP w Żaganiu | | 2 |  |
| 6 | Stojak na bagaż hotelowy  • Wymiary stojaka złożonego: H870 x W620 x D115 mm  • Wymiary stojaka rozłożonego: H500 x W470 x D470 x 700 mm  • Wykonany ze stali nierdzewnej  • Wytrzymałe grube pasy nylonowe o szerokości 50 mm | | 1 |  |
| 7 | Regał magazynowy (galwanizowany)  - wysokość 1970mm  - szerokość 1060mm  - głębokość 400mm  ( +/- 5 cm); .  - ilość półek: 5  - półki regulowane co 300mm  - nośność 150kg/półka  Dla ZSP w Żaganiu | | 3 |  |
| 8 | Kompletny stół do pakowania  -  stalowe, gładkie ramy, malowane proszkowo  - 2 metalowe półki na akcesoria z 8 ruchomymi przegrodami na opakowania tekturowe  -   1 wałek na rolkę papieru lub lekkich folii (Ø 300 mm i max. Waga 50 kg).  - 1 gilotyna z okrągłym ostrzem  - maksymalna. Szerokość noża: 1250 mm.  - 1 laminowany blat roboczy: grubość 20 mm.  - rama blatu stalowa.  - maksymalne obciążenie blatu: 200 kg.  - 1 wałek na rolkę cięższego papieru lub folii (Ø 750 mm i max. Waga 150 kg).  - wysokość stanowiska do pracy: 850 mm | | 1 |  |
| 9 | Regał metalowy wyposażony w pięć regulowanych półek; minimalne parametry: obciążenie: 60 kg, wysokość: 1650 mm,  szerokość: 1250 mm,  głębokość: 450 mm ( +/- 5 cm); .  dla ZSTIL w Żaganiu | | 3 |  |